Absperrschieber 
für BAIO®plus System, zugsicher,
PN 16
DN 80...300
Anschluss beiderseits Muffe,
Gehäuseteile aus duktilem Gusseisen EN-JS 1030 (GGG-40)
mit beidseitiger Doppelfunktionsmuffe
zur formschlüssigen, direkten Innenverriegelung 
mit BAIO®plus System Teilen, sowie zur
Außenverriegelung von Kunststoff-Rohren,
Muffenform für Dichtring nach DIN 28 603,
mit eingelegten TYTON-Dichtringen für Gussrohre,
oder mit eingelegten GKS-Dichtringen für Kunststoffrohre (PVC und PE),
durchgehende Rohrinnensohle,
schraubenloser Deckelverschluss,
mit innenliegendem Spindelgewinde,
allseitig vulkanisierter Keil, mit Keilentwässerung,
Spindel aus Edelstahl min. 13 % Cr,
wartungsfreie Spindelabdichtung,
(O-Ringe in Messing-Buchse)
Korrosionsschutz:	innen und außen
		Epoxid-Beschichtung
		Farbton blau, RAL 5005
		nach GSK-Richtlinien

z. B. 	VAG BETA® 200 Absperrschieber MU/MU
für Guss- oder Kunststoffrohr
oder gleichwertig

wahlweise:    - mit VAG VA - Teleskop-Einbaugarnitur
	 Verstellbereich:	1,00 - 1,40 m
				1,20 - 1,80 m
				1,70 - 2,70 m
	   - mit gekapseltem Zeigerwerk

Stück ........   Euro /Stück .........   Euro /Pos. .........