MMB Kombination
Formstück MMB mit angebautem
Absperrschieber für BAIO®plus System, zugsicher,
PN 16
DN 80...200,
Gehäuseteile aus duktilem Gusseisen EN-JS 1030 (GGG-40),
mit Doppelfunktionsmuffe 
zur formschlüssigen, direkten Innenverriegelung 
mit BAIO®plus System Teilen, sowie zur
Außenverriegelung von Gussrohren bzw. Kunststoffrohren,
Muffenform für Dichtring nach DIN 28 603,
mit eingelegtem TYTON-Dichtring für Gussrohre,
oder
mit eingelegtem GSK-Dichtring für Kunststoffrohre
durchgehende Rohrinnensohle,
schraubenloser Deckelverschluss,
mit innenliegendem Spindelgewinde,
allseitig mit EPDM vulkanisierter Keil, mit Keilentwässerung,
Keilgummierung nach KTW und W 270 zugelassen,
Spindel aus Edelstahl min. 13 % Cr,
wartungsfreie Spindelabdichtung
(O-Ringe in Bronze-Buchse),
Korrosionsschutz:	innen und außen
			Epoxid Beschichtung
			Farbton blau, RAL 5005
			nach GSK-Richtlinien

z. B.	VAG BAIO®MMB Kombination
oder gleichwertig

wahlweise:	- mit Handrad
		- mit VAG VA - Teleskop-Einbaugarnitur
		  Verstellbereich:	1,00 - 1,40 m
				1,20 - 1,80 m
				1,70 - 2,70 m
		- mit gekapseltem Zeigerwerk

Stück ........   Euro/Stück .........   Euro /Pos. .........