Einschweißende für PE-HD-Rohre
PN 16
DN 80 ... 200
als Verbundteil ausgeführt,
aus duktilem Gusseisen EN-JS 1030 (GGG-40),
einerseits mit Spitzende, 
zur formschlüssigen, direkten Innenverriegelung
mit BAIO®plus System Teilen, 
andererseits mit PE-HD-Rohrstück aus PE 100,
fest und unverlierbar mit dem Gussteil verbunden, 
zum Verschweißen mit PE-HD-Rohren im Muffen-
schweißverfahren (Schweißfaktor 005...010 MFI) 

z. B. VAG BAIO®PEi Einschweißende

Stück ........   Euro/Stück .........   Euro/Pos. .........