Muffen-Endkappe 
PN 16
DN 80 ... 200
aus duktilem Gusseisen EN-JS 1030 (GGG-40),
mit Doppelfunktionsmuffe,
zur formschlüssigen, direkten Innenverriegelung 
mit  BAIO®plus System Teilen, sowie zur
Außenverriegelung von Guss- und Kunststoffrohren,
Muffenform für Dichtring nach DIN 28 603,
mit eingeschraubtem Tempergussstopfen,
Korrosionsschutz:	innen und außen
		Epoxid-Beschichtung
		Farbton blau, RAL 5005
		nach GSK-Richtlinien

z. B. VAG BAIO®X-Stück (Muffen-Endkappe)

Stück ........   Euro/Stück .........   Euro/Pos. .........