Spitzend-Endkappe 
PN 16
DN 80 ... 300
aus duktilem Gusseisen EN-JS 1030 (GGG-40),
einerseits mit Spitzende,
zur formschlüssigen, direkten Innenverriegelung 
mit  BAIO®plus System Teilen,
mit eingeschraubtem Temperguss-Stopfen,
Korrosionsschutz:	innen und außen
		Epoxid-Beschichtung
		Farbton blau, RAL 5005
		nach GSK-Richtlinien

z. B. VAG BAIO®P-Stücke (Spitzend-Endkappe)

Stück ........   Euro/Stück .........   Euro/Pos. .........