Zugsicherung für PE-HD-Rohre
PN 16
DN 80 ... 200
zweiteilige Ausführung,
bestehend aus:
- Spannring aus duktilem Gusseisen EN-JS 1030 (GGG-40),

	Korrosionsschutz:	innen und außen
				Epoxid-Beschichtung,
  				Farbton blau, RAL 5005		

-	Klemmring aus Kunststoff, Farbton weiß,
	innen wirbelgefräst

z. B.	VAG BAIO®stop Zugsicherung
		für PE-HD-Rohre

Stück ........   Euro/Stück .........   Euro/Pos. .........