Zugsicherung für PVC-Rohre
PN 16
DN 80 ... 200
zweiteilige Ausführung,
bestehend aus:
-	Spannring aus duktilem Gusseisen EN-JS 1030 (GGG-40),
	Korrosionsschutz:	innen und außen
				Epoxid-Beschichtung,
  				Farbton blau, RAL 5005
				
-	Klemmring aus Kunststoff, Farbton grau,
	innen mit Korund beschichtet

z. B.	VAG BAIO®stop Zugsicherung
		für PVC-Rohre

Stück ........      Euro/Stück .........     Euro /Pos. .........