Zugsicherung für Gussrohre
PN 16
DN 80 ... 200
zweiteilige Ausführung,
bestehend aus:
-	Spannring aus Gusseisen mit Kugelgraphit,
	Korrosionsschutz:	innen und außen
				Epoxidbeschichtung,
				Farbton blau
				nach GSK-Richtlinien
-	Klemmring aus Elastomer, mit einvulkanisierten
	NIRO- Krallen an der Innenseite

z. B.	VAG BAIO®sit Zugsicherung
		für Gussrohre

Stück ........      €/Stück .........      €/Pos. .........