VAG BAIO®plus System
VAG NOVA 284 Überflurhydrant
PN 16 - DN 80 / 100
Mögliche Ausführungen: Flansch oder Spitzende

Produktmerkmale
• Form AUD und AFUD (DN 100) nach DIN 3222
• Ausführungen DN 100 sind ohne A-Abgang lieferbar
• Sicherheitsverriegelung der Innengarnitur
• Selbsttätige Entleerung und Druckwasserschutz
• Wartungsfreie Abdichtung der Spindelverlängerung mit O-Ringen in MS-Buchse
• Freie Ausrichtung des Hydranten

Werkstoffe und Korrosionsschutz
• Obere und untere Säule aus duktilem Gusseisen EN-JS 1050 (GGG-50)
• Hydrantenkopf (AUD), Haubendeckel (AFUD) aus Aluminiumlegierung
• Ventilkegel aus EN-JS 1050 (GGG-50), vulkanisiert mit EPDM
• Haube, A- und B-Festkupplung aus ALU-Legierung
• Innen Vollemail, außen Grundemail, Deckanstrich Epoxid-Beschichtung
• Farbe: RAL 3000 / feuerrot
• Elastomere zugelassen nach W270
• DVGW-Zulassung liegt vor

Einsatzbereich
• Wasserverteilung und -versorgung