VAG SUPRA 180V / 280V
Unterflurhydrant
PN 16 - DN 80

Produktmerkmale
• Ausführung nach DIN 3221, Form A und AD
• Sicherheitsverriegelung der Innengarnitur
• Selbsttätige Entleerung und Druckwasserschutz
• Wartungsfreie Spindelabdichtung mit O-Ringen

Werkstoffe und Korrosionsschutz
• Mantelrohr, Aufsatz aus duktilem Gusseisen EN-JS 1050 (GGG-50)
• Ventilkegel aus EN-JS 1050 (GGG-50), vulkanisiert mit EPDM
• Ventilsitzbuchse aus Messing
• Innen Vollemail, außen Epoxid-Beschichtung
• alternativ innen und außen Epoxid- Beschichtung
• alternativ Gehäuse und Ventilsitz Epoxid-Beschichtung beschichtet
• Elastomere zugelassen nach W270
• DVGW-Zulassung liegt vor

Einsatzbereich
• Wasserverteilung und Versorgung