Selbsttätige Be- und Entlüftungsgarnitur
für Trinkwasser 
mit Spitzendenanschluss
PN 16
DN 80 
für Erdeinbau ohne Schachtbauwerk  
 - mit Entlüftung in die Straßenkappe oder
 - mit Entlüftung oberhalb der Flurkante
bestehend aus:
 - DUOJET® Be- und Entlüftungsventil, 
   hohe Entlüftungsleistung bis zur Schallgeschwindigkeit,
   Gehäuseteile aus duktilem Gusseisen EN-JS 1030 (GGG-40),
   Epoxid-Beschichtung,
   Innenteile und Schrauben aus Edelstahl A4, 
   Dichtungen aus EPDM,
- angebautem Fußgehäuse aus duktilem Gusseisen EN-JS 1030 (GGG-40),
  Epoxid-Beschichtung,
   mit Entleerungsanschluss durch Schraubfitting aus Kunststoff,
   Anschluss zur Rohrleitung: BAIO®plus Spitzende DN 80.
.- Schachtmantel aus Edelstahl, Haube aus Aluminium. Weitere Innenteile 
   korrosionssicher durch Verwendung von Edelstahl und Messing. 
Einfacher Ein- und Ausbau des Ventils. Dabei automatische Absperrung
zur Rohrleitung durch gummierte Schwimmerkugel.   

z. B. VAG BAIO® BEV Be- und Entlüftungsgarnitur 
Ausführung: Spitzende

wahlweise: 	- mit Dichtung für kleine Betriebsdrücke > 0,1 bar
	- mit passender Straßenkappe TYP 3582
	- mit Spülgarnitur
 
Stück ........   Euro/Stück .........   Euro/Pos. .........