Doppelmuffenverriegelungsstück 
PN 16
DN 100 ... 150 
zur einfachen Montage (Demontage) des BAIO®plus Systems 
oder der Rohrleitung. 
Ausführung als
- teilbare Rohrkupplung,
- zweiteiliges BAIO®U-Stück mit aussenverriegelbarem Mittelstück,
- mit beidseitiger Doppelfunktionsmuffe in Anlehnung an 
DIN 28603 zur formschlüssigen, zugfesten Innenverriegelung 
mit BAIO®plus System Teilen sowie zur Aussenverriegelung 
von Guss- und Kunststoffrohren,
komplett aus duktilem Gusseisen EN-JS 1030 (GGG-40),
Einsatzbereich: Trinkwasser 
Max. Betriebsdruck: Wasser 16 bar 

Korrosionsschutz:	innen und außen 
		Epoxid-Beschichtung,
		blau, RAL 5005, 

z. B. VAG BAIO®DVS Doppelmuffenverriegelung

Stück ........   Euro/Stück .........   Euro/Pos. .........