VAG BAIO®plus System
VAG BAIO®DVS Doppelmuffenverriegelung
PN 16 - DN 100...150

Produktmerkmale
• zur einfachen Montage (Demontage) des BAIO®plus Systems
• zur einfachen Montage (Demontage) der Rohrleitung
• Ausführungen:
-	als teilbare Rohrkupplung 
-	als zweiteiliges BAIO®U-Stück mit außenverriegelbarem Mittelstück 
-	als beidseitige Doppelfunktionsmuffe zur formschlüssigen Innenverriegelung mit BAIO®plus System Teilen sowie zur Außenverriegelung von Guss- und Kunststoffrohren.

Werkstoffe und Korrosionsschutz
• duktiles Gusseisen EN-JS 1030 (GGG-40)
• innen und außen Epoxid-Beschichtung

Einsatzbereich
• Wasserversorgungsleitungen