VAG BAIO®plus
Einschweißenden BAIO® PEi

Produktmerkmale
• formschlüssige, innenliegende Verriegelung zwischen Einschweißende und BAIO®plus-Muffe
• Einschweißende aus PE 100 mit integriertem Verriegelungsring und aufgezogener Schutzmanschette mit Verdrehsicherung
• Abdichtung der Einschweißenden mit handelsüblichen TYTON-Dichtringen DIN 28603
• lösbare Verbindungen

Werkstoffe und Korrosionsschutz
• Einschweißende aus PE 100
• Verriegelungsring aus duktilem Gusseisen EN - JS 1030 (GGG-40)
• Schutzmanschette EPDM

Einsatzbereich
• Wasserversorgungsleitungen