Einschweißende für PE-HD-Rohre
DN 80 (da90) ... 300 (da 315)
mit Spannring für Muffen, BAIO®plus System
Spannring aus duktilem Gusseisen EN-JS 1030 (GGG-40),
zur formschlüssigen Außenverriegelung zwischen 
Einschweißende und BAIO®plus Muffe, 
PE-HD-Rohrstück aus PE 100,
zum Verschweißen mit PE-HD-Rohren (03-005 MFI), 
Stützhülse aus nichtrostendem Stahl, 
Rohrwanddicke nach DIN 8074 SDR 11 (Standard), 
Einsatzbereich: Trinkwasser
Max. Betriebsdruck: Wasser 16 bar 

Korrosionsschutz:	Spannring innen und außen 
		Epoxid-Beschichtung,
		Farbton blau, RAL 5005
 
- wahlweise Rohrwanddicke nach DIN 8074 SDR 17
	- DN 80 (da 90)
                    - DN 100 (da 110)
	- DN 100 (da 125)                          
	- DN 125 (da 140)
	- DN 150 (da 160)
	- DN 150 (da 180)
	- DN 200 (da 200)
	- DN 200 (da 225)
	- DN 250 (da 250)
	- DN 250 (da 280)
	- DN 300 (da 315)
	- DN 300 (da 355)

z. B. VAG BAIO®PEa  Einschweißende

Stück ........   Euro/Stück .........   Euro/Pos. .........