VAG BAIO®plus System
VAG BETA® 200 Absperrschieber
PN 16 - DN 80...300
Mögliche Ausführungen: Muffe/Muffe; Muffe/Spitzende oder Flansch/Spitzende

Produktmerkmale
• Weichdichtend, in Anlehnung an EN 1171
• Schraubenlose, selbstdichtende Deckelverbindung
• Innenliegendes Spindelgewinde
• Mit beiderseits Steckmuffenanschluss für Guss- und Kunststoffrohre
• Mit einerseits Steckmuffen und andererseits Spitzende zur Innenverriegelung
• Mit einerseits Flanschanschluss und andererseits Spitzende zur Innenverriegelung

Werkstoffe und Korrosionsschutz
• Gehäuse, Absperrkeil und Deckel aus duktilem Gusseisen EN-JS 1030 (GGG-40)
• Absperrkeil allseitig mit EPDM vulkanisiert
• Innen und außen Epoxid-Beschichtung nach GSK-Richtlinien
• Elastomere zugelassen nach KTW und W270
• DVGW-Zulassung liegt vor

Einsatzbereich
• Wasserverteilung und Versorgung
• Muffenform und Spitzende geeignet für zugfeste Verbindung mit VAG BAIO®plus Systemteilen