Absperrschieber 
für BAIO®plus System, zugsicher,
PN 16
DN 80...300
Flanschanschluss / Spitzende,
Gehäuseteile aus duktilem Gusseisen EN-JS 1030 (GGG-40),
mit Flanschanschluss und Spitzende
zur formschlüssigen, direkten Anbindung 
an das BAIO®plus System,
durchgehende Rohrinnensohle,
schraubenloser Deckelverschluss,
mit innenliegendem Spindelgewinde,
allseitig mit EPDM vulkanisierter Keil, mit Keilentwässerung,
Keilgummierung nach KTW und W 270 zugelassen,
Spindel aus Edelstahl min. 13 % Cr,
wartungsfreie Spindelabdichtung
(O-Ringe in Messing-Buchse),
Korrosionsschutz:	innen und außen
				Epoxidbeschichtung,
				Farbton blau, RAL 5005
				nach GSK-Richtlinien

DIN-DVGW-registriert

z. B. 	VAG BETA® 200 Absperrschieber FL/SP für Gussrohre
	oder gleichwertig

wahlweise: - mit VAG VA -Teleskop-Einbaugarnitur
	    	  Verstellbereich:	1,00 - 1,40 m
					1,20 - 1,80 m
					1,70 - 2,70 m
		- mit gekapseltem Zeigerwerk

Stück ........   Euro/Stück .........   Euro/Pos. .........