VAG BAIO®sit
Zugsicherung für Gussrohre 

Produktmerkmale
• kraftschlüssige, außenliegende Verriegelung zwischen Rohrspitzende und BAIO®plus-Muffe
• schraubenlos
• 2-teilige Ausführung
 - Spannring aus Gußeisen 
 - Klemmring aus Elastomer 
• leicht lösbare Verbindung
• prüfbarer Dichtringsitz bei eingestecktem Rohr

Werkstoffe und Korrosionsschutz
• Spannring aus duktilem Gusseisen EN-JS 1030 (GGG-40)
• Klemmring aus Elastomer mit integrierten NIRO-Krallen auf der Innenseite

Einsatzbereich
• Wasserversorgungsleitungen