Kombinationsabsperrschieber 
für BAIO®plus System, zugsicher,
PN 16
DN 100..150
Schieberabgang DN 80…150
Formstück mit gleichem oder reduziertem Abgang, 
weichdichtender BETA® 200 Absperrschieber im seitlichen Abgang 
mit  Muffenanschluss nach DIN 28603 mit formschlüssiger, 
zugfester Innenverriegelung für BAIO®plus System Teile, 
sowie zur Außenverriegelung von Rohren, 
mit eingelegtem TYTON-Dichtring für Gussrohre,
oder mit eingelegtem GKS-Dichtring für Kunststoffrohre (PVC und PE)
Durchgangsgehäuse beidseitig Spitzende mit Verriegelungsnocken 
für zugfeste Verbindung mit VAG BAIO® BETA® Muffenabsperrschieber 
oder BAIO®plus Muffenformstücken.
Gehäuseteile aus duktilem Gusseisen EN-JS 1030 (GGG-40),
alle Bauteile nach KTW-Empfehlungen  und DIN DVGW-W 270 zugelassen,
Einsatzbereich: Trinkwasser
Max. Betriebsdruck: Wasser 16 bar

Korrosionsschutz:	innen und außen
			Epoxid-Beschichtung
			Farbton blau, RAL 5005
			nach GSK-Richtlinien
=> Für den Anschluss an das Rohr in der Durchgangsleitung empfehlen wir die Verwendung des Doppelmuffenverriegelungsstückes VAG BAIO®DVS als teilbare Rohrkupplung.

- wahlweiße Anschlussgröße DN 100 Abgang DN 100,
  				DN 150 Abgang DN 80; 
				DN 150 Abgang DN 100; 
  				DN 150 Abgang DN 150,
 
z. B.	VAG BETA® 200 SMB Absperrschieber
	- für Guss- oder Kunststoffrohr
	- für VAG BAIO®plus System

wahlweise:	- mit VAG VA - Teleskop-Einbaugarnitur
		  Verstellbereich:	1,00 - 1,40 m
				1,20 - 1,80 m
				1,70 - 2,70 m
		- mit gekapseltem Zeigerwerk

Stück ........   Euro/Stück .........   Euro /Pos. .........