VAG BAIO®plus System
VAG BETA® 200 SMB Absperrschieber
PN 16 - DN 100...150
Abgang DN 80…150

Produktmerkmale
• Formstück mit gleichem oder reduziertem Abgang
• VAG BETA® 200 Absperrschieber im seitlichen Abgang mit  Muffenanschluss nach DIN 28603 
• Mit formschlüssiger, zugfester Innenverriegelung für BAIO®plus System Teile, sowie zur  Außenverriegelung von Rohren
• Weichdichtender, in Anlehnung an EN 1171
• Schraubenlose, selbstdichtende Deckelverbindung
• Durchgangsgehäuse mit beidseitigem Spitzende mit Verriegelungsnocken für zugfeste Verbindungen mit VAG BAIO®plus BETA® 200 Muffenabsperrschieber oder BAIO®plus Muffenformstücken

Werkstoffe und Korrosionsschutz
• Gehäuse aus duktilem Gusseisen EN-JS 1030 (GGG-40)
• Innen und außen Epoxid-Beschichtung nach GSK-Richtlinien
• Elastomere zugelassen nach KTW und W270
• DVGW-Zulassung liegt vor

Einsatzbereich
• Wasserversorgungsleitungen
• Zugfeste Verbindung mit VAG BAIO®plus Systemteilen