VAG BAIO® plus-System
weichdichtend, einerseits Flansch, andererseits
Spitzende mit Verriegelungsnocken
PN 16 - DN 80...300

Produktmerkmale
• Weichdichtend, in Anlehnung an EN 1171
• Innenliegendes Spindelgewinde
• Schraubenlose, selbstdichtende Deckelverbindung
• Mit einerseits Flanschanschluß nach EN 1092-2 PN 10/16, andererseits Spitzende mit Verriegelungsnocken zur zugfesten Verbindung mit VAG-BAIO® plus-Systemteilen

Werkstoffe und Korrosionsschutz
• Gehäuse, Absperrkeil und Deckel aus duktilem Gusseisen EN-JS 1030 (GGG-40)
• Absperrkeil allseitig mit EPDM vulkanisiert
• Innen und außen Epoxid-Pulverbeschichtung nach GSK-Richtlinien
• Elastomere zugelassen nach KTW und W 270
• DVGW-Zulassung liegt vor

Einsatzbereich
• Wasserversorgungsleitungen
• Spitzende konzipiert für zugfeste Verbindungen mit VAG-BAIO®plus-Systemteilen