VAG BEV Be- und Entlüftungsgarnitur
PN 16 - DN 80

Produktmerkmale
• Hohe Entlüftungsleistung
• Robuste nicht rostende Einheit für den direkten Erdeinbau als
- Überflureinbau
- Unterflureinbau in einer speziellen Straßenkappe
• Das Schutzmantelrohr aus Edelstahl übernimmt die Funktion des Schachtes

Werkstoffe
• Schachtmantelrohr und Innenteile aus Edelstahl
• DUOJET® Gehäuse und Deckel aus duktilem Gusseisen EN-JS 1030 (GGG-40)
- Innenteile aus austenitischem Edelstahl
• Haube aus korrosionsbeständiger Aluminiumlegierung

Einsatzbereich
• Ersatz für Lüftungsschächte