Selbsttätige Be- und Entlüftungsgarnitur
für Trinkwasser
DN 80 PN 16
für Erdeinbau ohne Schachtbauwerk  
 - mit Entlüftung in die Straßenkappe oder
 - mit Entlüftung oberhalb der Flurkante
bestehend aus:
 - DUOJET® Be- und Entlüftungsventil, 
   hohe Entlüftungsleistung bis zur Schallgeschwindigkeit,
   Gehäuseteile aus duktilem Gusseisen EN-JS 1030 (GGG-40), Epoxid-Beschichtung,
   Innenteile und Schrauben aus Edelstahl A4, 
   Dichtungen aus EPDM,
 - angebautem Fußgehäuse aus duktilem Gusseisen EN-JS 1030 (GGG-40), Epoxid-Beschichtung,
   mit Entleerungsanschluss durch Schraubfitting aus Kunststoff,
   Anschluss zur Rohrleitung: Flansch DN 80 (Abmessungen nach EN 1092-2),
   oder BAIO®plus-Spitzende DN 80.
 - Schachtmantel aus Edelstahl, Haube aus Aluminium. Weitere Innenteile 
   korrosionssicher durch Verwendung von Edelstahl und Messing. 
Einfacher Ein- und Ausbau des Ventils. Dabei automatische Absperrung
zur Rohrleitung durch gummierte Schwimmerkugel.   

z. B. VAG BEV Be- und Entlüftungsgarnitur

wahlweise: 	- mit Dichtung für kleine Betriebsdrücke > 0,1 bar
	- mit passender Straßenkappe TYP 3582
	- mit Spülgarnitur
 
Stück ........   Euro/Stück .........   Euro/Pos. .........