VAG BEV-E Be- und Entlüftungsventil
PN 16/25 - DN 25 / Innengewinde
G 3/4“, G 1“, G 1 1/4“

Produktmerkmale
• Vom Durchflussmedium direkt betätigtes Einkammer-Ventil
• Zum Be- und Entlüften kleiner Luftmengen während des Betriebes von Hauswasserleitungen
• Zum Aufschrauben auf die Rohrleitung

Werkstoffe und Korrosionsschutz
• Gehäuse: Unter- und Oberteil aus duktilem Gusseisen EN-JS  1030 (GGG-40)
• Schwimmer aus Kunststoff
• Restliche Innenteile aus Bronze
• Innen- und außen Epoxid-Beschichtung

Einsatzbereich
• Für Hauswasserleitungen