Selbsttätiges Be- und Entlüftungsventil 
Einkammerausführung, 
vom Durchflussmedium direkt betätigt
PN 16 DN 25
mit Innengewinde-Anschluss G ¾  / G 1 / G 1¼
Anschlussgewinde nach DIN ISO 228-1,
Gehäuseteile aus duktilem Gusseisen EN- JS 1030 (GGG-40),
Schwimmer aus Kunststoff,
Anschlussgewinde 1“ nach ISO 288-1
Entlüftungsdichtung aus NBR,
Korrosionsschutz:	innen und außen
		Epoxid-Beschichtung
		Farbton blau, RAL 5005

z. B. VAG BEV-E  Be- und Entlüftungsventil 

wahlweise:	- Anschlussgewinde ¾“ oder 1 ¼“
	- mit Kugelhahn als Absperrarmatur 
	- Druckstufe PN 25

Stück ........   Euro/Stück .........   Euro/Pos. .........