VAG Unterflurhydrant
PN 10 - DN 50
PN 16 - DN 100

Produktmerkmale
• Einfach absperrend
• Selbsttätige Entleerung und Druckwasserschutz
• Wartungsfreie Spindelabdichtung

Werkstoffe und Korrosionsschutz
Ausführung PN 10 – DN 50 
• Mantelrohr, Aufsatz, Verteiler (WW-Ausführg.) aus Gusseisen EN-JL 1040 (GG-25)
• Ventilkegel aus EN-JL 1040 (GG-25), vulkanisiert mit NBR
• Innen und außen Epoxid-Beschichtung

Ausführung PN 16 – DN100
• Mantelrohr und Ventilkegel aus Gusseisen EN-JL 1040 (GG-25)
• Einlaufstück, Klaue, Aufsatz aus duktilem Gusseisen EN-JS 1050 (GGG-50)
• Ventilkegeldichtung aus synthetischem Kautschuk
• Innen und außen Epoxid-Beschichtung

Einsatzbereich
• Bewässerung- Landwirtschaft, Gartenbau und Parkanlagen
• Außerhalb öffentlicher Versorgungsnetze