Расчет площади опор стеклопластиковых трубопроводов
для предотвращения подвижек.

Общие исходные данные для расчета: 
- место проектирования опоры -  ; 
- общее давление Р =   (бар);
- коэффициент запаса f =   ;
- грунт - 
- несущая способность грунта σ =   (кПа); 

Расчет: 

Колено (поворот): 
Угол поворота α =   (град.);
Внутренний диаметр трубопровода D =  (м); 

Равнодействующая сила R=15.4*P*D2*sin(α/2), (кН);
R = 15.4*  (кН);

Тройник/заглушка:
Внутренний диаметр трубопровода D =  (м); 

Равнодействующая сила  R=7.7*P*D2, (кН);
R = 7.7*  (кН);

 Редукция:
 Внутренний диаметр большей трубы D1=    (м);
 Внутренний диаметр меньшей трубы D2=    (м);

Равнодействующая сила R=7.7*P*(D12- D22) , (кН);
R = 7.7*  (кН);

Требуемая опорная поверхность A=(R*f)/ σ ,   (м2);
A =   (м2)