Приложение 10

**Сооружения пониженной ответственности**

В целях настоящего кодекса под *сооружениями понижений ответственности* понимаются сооружения с обычными функциями, с низким уровнем риска, которые затрагивают небольшое количество людей, такие как:

a) индивидуальные жилые дома высотой до трех этажей, предназначенные для одной или двух семей. Наличие уровней, расположенных ниже уровня земли, не регулируется и не меняет степени ответственности сооружения;

b) здания, в которых осуществляют свою деятельность образовательные учреждения, имеющие в составе не более четырех функциональных единиц;

c) сельские диспансеры, не оказывающие медицинскую помощь в условиях стационара;

d) административные здания в сельской местности: примэрии, посты полиции, библиотеки, почтовые отделения и другие подобные объекты;

e) здания, предназначенные для торговли и общественного питания, площадью до 200 квадратных метров и с проемами до шести метров;

f) цеха и мастерские для ремесленных работ, не создающие вибраций, площадью до 200 квадратных метров и с проемами до шести метров;

g) хозяйственные пристройки;

h) временные сооружения площадью до 150 квадратных метров и с проемами до шести метров. В категорию временных сооружений входят киоски, ларьки, кабины, выставочные стенды, расположенные на общественных дорогах и в общественных местах, рекламные, демонстрационные щиты и информационные панно, навесы, беседки, городская мебель, спутниковые антенны, оборудование для мобильной телефонной связи, Интернета, палаточные лагеря и ларьки;

i) инженерные сети – за исключением сетей национального значения, сетей, предназначенных для подключения сооружений категории ответственности А и В, а также сетей, расположенных на земельных участках нескольких административно-территориальных единиц.