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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА


Код CORM: 834204
Уровень квалификации: 3 CNC
Координатор: КОНДРУК Виорика, доктор, эксперт в области разработки профессиональных стандартов.
Представитель учреждения: ВОЛЯК Петру, преподаватель технических дисциплин, вторая педагогическая степень, Центр передового опыта в области транспорта.
Рабочая группа по разработке профессионального профиля:
1. ЛУНГУ Петру, председатель Федерации профсоюзов перевозчиков и дорожных рабочих Республики Молдова.
2. КРУДУ Эдуард, администратор, SC "NELEDIMPEX" SRL. 
3. САНДУ Вячеслав, директор, "ENELCONSTRUCT" SRL.
4. КАСАП Думитру, машинист автогрейдера, SA "Drumuri Criuleni".
5. ЗМЕУ Владимир, машинист автогрейдера, Ассоциация жилищно-коммунального хозяйства, претура сектора Ботаника.
Рабочая группа по разработке профессионального стандарта:
1. ЛУНГУ Петру, председатель Федерации профсоюзов перевозчиков и дорожных рабочих Республики Молдова.
2. САНДУ Вячеслав, директор, "ENELCONSTRUCT" SRL.
3. КРУДУ Эдуард, администратор, SC "NELEDIMPEX" SRL. 
Комиссия по оценке и валидации профессионального стандарта:
1. КУЧЕРКА Алёна, главный консультант, Управления политики и регулирования в области территориального планирования, градостроительства, строительства и жилищного хозяйства Министерства инфраструктуры и регионального развития, председатель Комиссии по оценке и валидации.
2. НИЧИК Вячеслав, администратор Секторального комитета по профессиональной подготовке в транспортной отрасли, член Комиссии по оценке и валидации.
3. БАРБУРОШ Лидия, председатель Секторального комитета по профессиональной подготовке в строительной отрасли, член Комиссии по оценке и валидации.
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	ОПИСАНИЕ ПРОФЕССИИ

	Описание профессии: Машинист автогрейдера управляет автогрейдером при выполнении работ по строительству и обслуживанию автомобильных дорог, осуществляя планировку, профилирование, формирование откосов и окончательную обработку дорожных поверхностей. Обеспечивает исправную эксплуатацию машины путем проверки ее технического состояния, контроля рабочих параметров, выполнения профилактического технического обслуживания при строгом соблюдении требований безопасности и охраны труда при выполнении работ.
Цель деятельности: Выполнение работ по строительству и обслуживанию автомобильных дорог в соответствии с требуемыми параметрами качества, посредством эффективного и безопасного управления автогрейдером, обеспечения правильной работы оборудования, предотвращения неисправностей и соблюдения технических и экологических требований, а также требований охраны труда и техники безопасности.
Личные качества: ответственность, внимание к деталям, повышенная способность к концентрации, наблюдательность, дисциплина, физическая и умственная выносливость, быстрая реакция в непредвиденных ситуациях, коммуникативные навыки, самообладание, стремление к постоянному совершенствованию, терпение и настойчивость, гибкость, эффективность, физическая выносливость, оперативность, умение предотвращать риски на строительной площадке.
Знания: норм охраны труда и техники безопасности, а также защиты окружающей среды; правил организации и обозначения строительной площадки (рабочего места); конструкции и принципов работы автогрейдера; основных понятий, касающихся текущего технического обслуживания оборудования; видов работ, выполняемых с помощью автогрейдера, и соответствующих стандартов качества; типов грунта и их специфических характеристик; правил предотвращения несчастных случаев и эффективного управления рисками и чрезвычайными ситуациями; принципов эффективного управления материальными и временными ресурсами.
Профессиональные навыки: правильная эксплуатация автогрейдера при выравнивании, профилировании, террасировании и т. д.; точная регулировка отвала и других рабочих частей; анализ задач и оценка возможности их выполнения; оценка технического состояния оборудования до и после эксплуатации; выполнение базового профилактического обслуживания автогрейдера; выявление и документирование неисправностей; эффективное использование топлива и материалов для технического обслуживания; применение норм охраны труда и техники безопасности; заполнение и проверка технической эксплуатационной документации; адаптация способов выполнения работ к условиям местности и окружающей среде.
Оборудование, приборы, инструменты и материалы:
· Рабочее и защитное снаряжение: рабочий комбинезон; ремень безопасности (в кабине); защитная каска; ботинки с нескользящей подошвой и металлическими носками; светоотражающий жилет; защитные перчатки; защитные очки; средства защиты органов слуха (противошумные наушники или беруши).
· Специальное оборудование: автогрейдер (основное оборудование); панель управления автогрейдером (джойстики, управление гидравликой); индикаторы на приборной панели (давление, температура, уровень топлива); системы GPS-навигации, автоматического управления и нивелирования.
· Инструменты, приспособления, измерительные и контрольные приборы (ИКП): системы нивелирования и контроля (лазерные, GPS – для современных машин); рулетка, уровень, топографические маркеры; манометры; устройства для проверки угла наклона отвала.
· Эксплуатационные и расходные материалы: топливо (дизельное); масла и смазочные материалы; гидравлические жидкости; запасные части (фильтры, ножи для отвала, приводные ремни); материалы для технического обслуживания (ветошь, очищающие средства и специальные жидкости).
· Программное обеспечение и коммуникационные технологии: радиостанции для связи на строительной площадке; другое сопутствующее оборудование (экскаватор, каток-уплотнитель - для совместной работы); GPS-системы управления и контроля строительной техники (например, системы автоматического управления профилированием - Grade Control); программное обеспечение для мониторинга технического состояния и эксплуатации машины; программные приложения для работы с проектной документацией и планами строительной площадки.
Условия труда (физическая и социально-организационная среда):
· Условия работы: работа на строительной площадке (дороги, автомагистрали, насыпи); воздействие пыли, грязи, экстремальных температур, шума и вибрации; работа на открытом воздухе, независимо от погоды, длительное нахождение в статическом положении (в кабине).
· Социально-организационная среда: командная работа (с инженерами, другими рабочими); строгое соблюдение технических инструкций; работа по сменному графику и, при необходимости, сверхурочно; выполнение работ в условиях необходимости соблюдения установленных сроков; постоянное взаимодействие и обмен информацией с участниками производственного процесса на строительной площадке.
Профессиональные риски:
· Общие риски: несчастные случаи на производстве: несчастные случаи на рабочем месте: опрокидывание машины, столкновения, наезды, удары и придавливание; воздействие вибрации и шума; вдыхание пыли; физическое и психоэмоциональное переутомление, снижение концентрации внимания.
· Профессиональные заболевания/нарушения: заболевания позвоночника, связанные с длительным пребыванием в статичном положении; заболевания суставов; нарушения слуха; заболевания органов дыхания; хронический стресс и повышенная утомляемость.
Перспективы на рынке труда: Спрос на машинистов дорожно-строительной техники, в том числе автогрейдера, остается стабильным и высоким в связи с увеличением объемов строительства и ремонта автомобильных дорог и объектов инфраструктуры, а также дефицитом квалифицированных специалистов.
Тенденции развития в отрасли: автоматизация и цифровизация рабочих процессов за счет использования современной техники, оснащенной системами GPS-навигации, датчиками и автоматическими системами управления. При этом профессия машиниста автогрейдера остается востребованной и не может быть полностью автоматизирована.

	ОСНОВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА

	Общие (трансверсальные) компетенции (ОК):
ОК 1. Применение инструкций из технической документации: проекты/схемы/технические инструкции, рабочие листы.
ОК 2. Соблюдение норм охраны труда и техники безопасности.
ОК 3. Использование цифровых платформ, методов и технологий коммуникации.
ОК 4. Личностное и профессиональное развитие.
ОК 5. Продвижение продуктов, услуг и систем, основанных на экологически чистых и устойчивых технологиях.

	Обязанности и рабочие задачи
	Профессиональные компетенции (ПК) и их связь с рабочими задачами
	Критерии реализации деятельности в рамках профессиональных компетенций

	ОБЯЗАННОСТЬ 1. Организация деятельности и индивидуальное рабочее место.
Задание 1. а. Применение норм охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды.
Задание 1.b. Рациональное использование природных и энергетических ресурсов.
Задание 1.c. Анализ полученных заданий и условий их выполнения.
Задание 1.d. Проверка документов автогрейдера и документации, относящейся к выполнению задания (заданий).
Задание 1.е. Планирование этапов и графика работ.
Задание 1.f. Подготовка техники и оборудования, необходимых для выполнения рабочего задания.
	ПК 1. Планирование деятельности.
(1.a; 1.b; 1.c;)


	1.1. Участвует в периодических инструктажах по охране труда и технике безопасности, регистрируя в журнале по охране труда и технике безопасности принятие на себя ответственности за их соблюдение на протяжении всей  профессиональной деятельности.
1.2. Применяет инструкции производителей, технологические стандарты и нормы охраны окружающей среды к рациональному и целевому использованию топлива, смазочных материалов и эксплуатационных материалов.
1.3. Определяет этапы и порядок выполнения работ на основе анализа технической документации, условий на местности и технических требований.
1.4. Оперативно выявляет препятствия и факторы риска, которые могут повлиять на качество и ход работы, ответственно определяя последовательность операций.
1.5. Учитывает технологические требования и установленные сроки при планировании потребности в топливе и эксплуатационных материалах, этапов и графика выполнения работ.
1.6. Координирует запланированные рабочие процессы/этапы с руководителем, ответственными за технику и работниками, участвующими в выполнении работ.

	
	ПК 2. Подготовка к выполнению работ.
(1.a; 1.b; 1.d; 1.e; 1.f;)

	2.1. Проверяет перед началом работы наличие и срок действия документов, необходимых для эксплуатации, технического обслуживания и допуска автогрейдера к эксплуатации.
2.2. Использует рабочее и защитное снаряжение в соответствии со спецификой задачи и выполняемой работы.
2.3. Проверяет наличие и состояние средств пожаротушения, аптечки и средств индивидуальной защиты, необходимых для выполнения работ.
2.4. Проверяет общее состояние автогрейдера и вспомогательного оборудования, незамедлительно сообщая руководителю о выявленных несоответствиях.
2.5. Поддерживает порядок и чистоту в кабине автогрейдера и на рабочем месте на протяжении всего периода выполнения работ.

	ОБЯЗАННОСТЬ 2. Обеспечение готовности автогрейдера и вспомогательного оборудования к работе.
Задание 2. а. Проверка общего состояния оборудования, уровня смазочных материалов и технических жидкостей в системах.
Задание 2.b. Проверка пневматических, гидравлических и электрических цепей, а также технического состояния/износа рабочих частей, проводки и шин.
Задание 2.c. Проверка механизмов управления, рулевого управления и конечных передач автогрейдера.
Задание 2.d. Проверка работы двигателя.
Задание 2.e. Проверка работы элементов управления на приборных панелях.
Задание 2.f. Проверка работоспособности основных систем машины при работающем двигателе.
Задание 2.g. Проверка устройств и работоспособности звуковых и охранных сигнальных устройств.
	ПК 3. Подготовка автогрейдера и вспомогательного оборудования. 
( 1.a; 1.b; 1.f; 2.a; 2.b; 2.c; 2.d; 2.e; 2.f; 2.g; 5.a;)
	3.1. Ежедневно перед началом работы проводит визуальный осмотр технического состояния автогрейдера, проверяя исправность систем рулевого управления, тормозной системы, гидравлической и электрической систем, а также рабочих органов автогрейдера.
3.2. Периодически проверяет уровень топлива, смазочных материалов и технических жидкостей в соответствии с инструкциями производителя и показаниями приборов на панели управления автогрейдера.
3.3. Пополняет уровень топлива, масел и технических жидкостей в соответствии с требованиями эксплуатации.
3.4. Регулирует и подготавливает грейдерный отвал, рыхлитель и вспомогательное оборудование в зависимости от характера выполняемых работ.
3.5. Обеспечивает безопасную эксплуатацию пневматических, гидравлических, электрических систем, механизмов управления, рулевого управления и конечных передач путем периодической проверки их технического состояния и работоспособности.
3.6. Периодически, с особым вниманием к деталям, контролирует состояние рабочих органов, электропроводки, трубопроводов, шлангов, шин и других конструктивных элементов, подверженных износу.
3.7. Проверяет работу двигателя, органов управления и контрольно-измерительных приборов на панели управления, контролируя соответствие рабочих параметров допустимым нормам.
3.8. В обязательном порядке проверяет работоспособность основных систем автогрейдера путем проведения испытаний на холостом ходу перед началом выполнения работ.
3.9. Контролирует работу устройств безопасности, освещения и сигнализации, включая проблесковый маячок, звуковую и световую сигнализацию, ремень безопасности и зеркала заднего вида.
3.10. Оперативно выявляет отклонения и технические неисправности автогрейдера и вспомогательного оборудования, сообщая о них в установленном порядке и/или устраняя их в пределах своей компетенции.
3.11. Подтверждает техническое и эксплуатационное состояние автогрейдера и вспомогательного оборудования, обеспечивающее безопасное и эффективное выполнение работ.

	[bookmark: _Hlk232479249]ОБЯЗАННОСТЬ 3. Подготовка рабочей зоны.
Задание 3.а. Проверка общего состояния рабочей зоны. 
Задание 3.b. Размещение автогрейдера в безопасном положении.
Задание 3.c. Обеспечение безопасного периметра для выполнения работ. 
Задание 3.d. Адаптация этапов и способов выполнения работ к условиям местности и окружающей среды.
Задание 3.е. Обеспечение порядка в рабочей зоне и безопасного доступа к автогрейдеру.
	ПК 4. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности и подготовке зоны выполнения работ.
( 1.a; 1.b; 1.f; 3.a; 3.b; 3.c; 3.d; 3.e; )
	4.1. Тщательно осматривает общее состояние рабочей зоны для выявления препятствий, опасностей, особенностей рельефа и других факторов, которые могут повлиять на выполнение работ.
4.2. Определяет место установки автогрейдера, выбирая безопасный и устойчивый участок, соблюдая технологические требования и нормы безопасности, для выполняемых работ и строительной площадки.
4.3. Взаимодействовует с членами бригады и ответственными лицами для координации работ и предотвращения опасных ситуаций.
4.4. Ограждает безопасную рабочую зону с использованием средств сигнализации и предупреждения для защиты персонала, техники и, при необходимости, участников дорожного движения.
4.5. Обеспечивает безопасный вход в автогрейдер и выход из него, а также безопасное передвижение машины в пределах рабочей зоны.
4.6. Подтверждает надлежащую подготовку рабочей зоны перед началом работ по выравниванию и профилированию местности.
4.7. Поддерживает порядок и чистоту на территории рабочей зоны для эффективного и безопасного выполнения работ.

	ОБЯЗАННОСТЬ 4. Выполнение работ по строительству, ремонту и обслуживанию автомобильных дорог.
Задание 4.а. Анализ рельефа, типа местности и почв.
Задание 4.b. Адаптация 	оборудования к особенностям местности.
Задание 4.c. Планировка поверхностей в соответствии с установленными отметками. 
Задача 4.d. Перепрофилирование слоев грунта при благоустройстве территории. 
Задача 4.e. Профилирование путем формирования дорожного полотна и/или поверхностей на строительных площадках.
Задача 4.f. Выполнение работ по устройству насыпей (боковых откосов дороги).
Задача 4.g. Обслуживание дорог: восстановление поврежденных участков дорог (ямы, неровности).
Задача 4.h. Подготовка грунта к укладке дорожного покрытия или уплотнению.
Задача 4.i. Окончательная отделка поверхностей (устройство обочин).
Задача 4.j. Мониторинг рабочих параметров во время работы автогрейдера.
	ПК 5. Выполнение работ по строительству, профилированию и обслуживанию дорог. 
( 1.a; 1.b; 1.c; 1.f; 2.a; 2.b; 2.c; 2.d; 2.e; 2.f; 2.g; 4.a; 4.b; 4.c; 4.d; 4.e; 4.f; 4.g; 4.h; 4.i; 4.j; 7.a; 7.b; 7.c; 7.d; 7.f;)
	5.1. Определяет рабочие параметры автогрейдера, тщательно анализируя тип местности/грунта и особенности рельефа в рабочей зоне.
5.2. Регулирует положение рабочих элементов, скорость передвижения и режим работы машины, корректируя их в зависимости от условий местности и требований выполняемой работы.
5.3. Выполняет выравнивание, профилирование и перепрофилирование поверхностей в соответствии с высотами, уклонами и техническими условиями, указанными в технической документации.
5.4. Формирует площадки, дороги, обочины, откосы и другие поверхности, предусмотренные строительными работами и работами по благоустройству территории.
5.5. Выполняет работы по обслуживанию автомобильных дорог путем устранения неровностей, восстановления профиля поврежденных участков и приведения параметров проезжей части в эксплуатационное состояние.
5.6. Подготавливает грунт для последующего уплотнения, асфальтирования или нанесения других строительных слоев.
5.7. Осуществляет постоянный контроль рабочих параметров автогрейдера и состояния рабочих частей во время выполнения технологических операций.
5.8. Проверяет качество выполненной работы, внося необходимые корректировки для соответствия техническим требованиям и размерам в пределах допустимых отклонений.

	ОБЯЗАННОСТЬ 5. Выполнение работ по техническому обслуживанию/ремонту автогрейдера и оборудования.
Задание 5.а. Выполнение работ по ежедневному техническому обслуживанию. 
Задание 5.b. Выявление неисправностей, возникающих во время работы автогрейдера и сопутствующего оборудования.
Задание 5.c. Смазка шарниров и движущихся механизмов.
Задание 5.d. Замена фильтров. 
Задание 5.е. Пополнение уровня технических жидкостей. 
Задание 5.f. Устранение мелких дефектов, возникших в процессе эксплуатации.
Задание 5.g. Замена изношенных деталей отвала и гидравлической системы. 
Задание 5.h. Участие в настройке рулевого управления и тормозной системы.
Задание 5. i. Координация действий с механиками в случае сложных ремонтных работ.
Задание 5.j. Составление отчета о выполненных работах по техническому обслуживанию/ремонту.

	ПК 6. Выполнение работ по устранению мелких дефектов, выполнение ремонтных работ и планового технического обслуживания. 
( 1.a; 1.b; 1.f; 5.a; 5.b; 5.c; 5.d; 5.e; 5.f; 5.g; 5.h; 5.i; 5.j; 7.a; 7.b; 7.c; 7.d; 7.f;)
	6.1. Ежедневно проводит проверку автогрейдера в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
6.2. Быстро выявляет технические неисправности, утечки жидкости или неправильную работу автогрейдера и/или связанных с ним систем и компонентов оборудования, незамедлительно информируя об этом руководителя и техническую бригаду.
6.3. Выполняет работы по смазке шарниров, подвижных механизмов и других элементов, указанных производителем в инструкции по эксплуатации.
6.4. Доставляет автогрейдер на специализированные станции технического обслуживания или в место, указанное технической службой, для замены фильтров и пополнения уровня технических жидкостей.
6.5. Контролирует по показаниям приборов на панели управления уровень топлива, масел и технических жидкостей, обеспечивая их пополнение в пределах своей компетенции либо информируя ответственных лиц.
6.6. Заменяет изношенные детали, не требующие сложных вмешательств, и устраняет, в пределах своей компетенции, мелкие неисправности, возникающие во время работы автогрейдера и сопутствующего оборудования.
6.7. Участвует в замене изношенных элементов отвала, гидравлической системы (силовых гидроцилиндров, гидрораспределителей, насосов) и других рабочих узлов автогрейдера.
6.8. Проверяет рулевое управление, тормозную систему, участвуя в их регулировке/настройке для обеспечения эффективной работы автогрейдера и сопутствующего оборудования.
6.9. Взаимодействует с механиками и персоналом по техническому обслуживанию при выполнении сложных ремонтных работ и планового технического обслуживания.
6.10. Проверяет работу автогрейдера после проведения технического обслуживания или ремонта и сообщает о результатах руководителю.
6.11. Вносит в журнал учета работ по техническому обслуживанию/ремонту информацию о выполненных работах в соответствии с установленными процедурами.

	ОБЯЗАННОСТЬ 6. Документирование выполненных работ.
Задание 6.а. 	Заполнение путевого листа.
Задание 6.b. 	Ведение учета расхода топлива и смазочных материалов.
Задание 6.c. 	Учет отработанных часов, при необходимости. 
Задание 6.d. 	Заполнение внутренних журналов заявок на запчасти и материалы. 
Задание 6.e. 	Ведение журнала эксплуатации автогрейдера (в случае непосредственного владения/закрепления техники за оператором).
Задание 6.f. 	Составление отчета об объеме выполненной работы.

	ПК 7. Отчет о выполненной работе.
( 1.b; 6.a; 6.b; 6.c; 6.d; 6.e; 6.f; 7.a; 7.c; 7.f;)
	7.1. Несет ответственность за заполнение путевого листа до и после выполнения работ, корректно и полно указывая данные оборудования, маршрут движения, период работы и выполненные операции.
7.2. Ответственно фиксирует в соответствии с внутренними процедурами учета количество заправленного и израсходованного топлива, а также количество использованных масел и других технических жидкостей в процессе эксплуатации автогрейдера. 
7.3. Регистрирует часы работы техники и фактически отработанное время по каждому виду выполненных работ в соответствии с внутренними учетными и контрольными документами. 
7.4. Предоставляет точную и полную информацию о техническом состоянии автогрейдера, зафиксированном расходе топлива, потребности в запасных частях, эксплуатационных и расходных материалах при заполнении внутренних учетных и контрольных журналов/документов.
7.5. В соответствии с внутренними процедурами периодически информирует непосредственного руководителя об объеме и стадии выполненных работ, о выровненных, профилированных или обработанных поверхностях, а также о времени, затраченном на их выполнение.
7.6. Проверяет точность данных, внесенных в учетные документы, и подтверждает их подписью в соответствии с внутренними процедурами.

	ОБЯЗАННОСТЬ 7. Обеспечение качества работ.
Задание 7.а. Координация действий с руководством и рабочей бригадой на строительной площадке.
Задание 7.б. Выполнение работ с соблюдением условий личной безопасности и безопасности членов команды.
Задание 7.c. Обеспечение эффективного управления рабочим временем. 
Задание 7.d. Выполнение работ в установленные сроки и в соответствии с требуемыми техническими параметрами.
Задание 7.е. Совершенствование навыков правильной эксплуатации рабочей техники.
Задание 7.f. Соблюдение рабочего графика и установленных сроков выполнения работ.

	ПК 8. Обеспечение качества выполняемых работ.
( 1.a; 1.b; 7.a; 7.b; 7.c; 7.d; 7.e; 7.f;)
	8.1. Постоянно взаимодействует с начальником участка, мастером и членами бригады для точного понимания задач, порядка их выполнения и возможных изменений в ходе работ.
8.2. Выполняет порученные руководителем работы/задания с соблюдением правил охраны труда и техники безопасности, избегая действий, которые могут представлять опасность для себя, коллег или техники в рабочей зоне. 
8.3. Организует работу таким образом, чтобы рабочее время использовалось эффективно, избегая необоснованных остановок автогрейдера и задержек в выполнении работ.
8.4. Выполняет работы по выравниванию, профилированию, обустройству и обслуживанию дорог в соответствии с полученными инструкциями, техническим проектом и параметрами, запрошенными заказчиком.
8.5. Периодически проверяет качество выполненных работ, обеспечивая соответствие высотам, уклонам, размерам и окончательному внешнему виду обработанных поверхностей.
8.6. Оперативно устраняет выявленные несоответствия для обеспечения соответствия требованиям и качества выполняемой работы.
8.7. Участвует в тренингах, курсах и мероприятиях по повышению квалификации с целью совершенствования своих знаний и навыков в области эксплуатации автогрейдера и применения современных технологий работы.
8.8. Несет ответственность за соблюдение рабочего графика, сроков выполнения работ и полученных инструкций, способствуя своевременному и качественному завершению работ.

	ОБЯЗАННОСТЬ 8. Завершение задания/рабочей смены.
Задание 8.а. Очистка техники по окончании рабочего смены/после выполнения задания.
Задание 8.б. Уборка индивидуального рабочего места.
Задание 8.c. Сортировка и сбор отходов.
Задание 8.d. Участие в транспортировке автогрейдера к месту стоянки. 
Задание 8.е. Парковка автогрейдера в безопасном месте.
Задание 8.f. Отключение систем.
Задание 8.g. Визуальный осмотр автогрейдера.
Задание 8.h. Отчет о завершении рабочей смены.

	ПК 9. Выполнение процедур по завершению рабочей смены и подготовке автогрейдера к стоянке.
( 1.a; 1.b; 3.b; 8.a; 8.b; 8.c; 8.d; 8.e; 8.f; 8.g; 8.h;)
	9.1. Обеспечивает очистку автогрейдера и сопутствующего оборудования по завершении работ/рабочей смены путем удаления грунта, гравия, грязи и других отложений с компонентов и поверхностей рабочей техники.
9.2. Обеспечивает порядок и чистоту на рабочем месте путем удаления оставшихся материалов и устранения предметов, которые могут представлять опасность для персонала или техники. 
9.3. Осуществляет раздельный сбор отходов, образующихся в процессе деятельности, в соответствии с требованиями охраны окружающей среды и внутренними правилами обращения с отходами.
9.4. Обеспечивает крепление автогрейдера на транспортной платформе (трейлере) для перевозки к месту стоянки или парковки, соблюдая нормы охраны труда и правила надежной фиксации.
9.5. Ответственно осуществляет парковку автогрейдера в безопасном, устойчивом и разрешённом месте, так, чтобы он не препятствовал доступу и не создавал опасности для людей, техники или дорожного движения.
9.6. Размещает технику на парковочной площадке, отключая системы машины и минусовую клемму аккумулятора, обеспечивая неподвижность автогрейдера в соответствии с техническими нормами и требованиями охраны труда.
9.7. Выполняет визуальный осмотр автогрейдера после завершения работ для выявления возможных повреждений, утечек или неисправностей, возникших в процессе эксплуатации.
9.8. Информирует руководителя о завершении рабочей смены, техническом состоянии техники, выявленных неисправностях и выполненных работах.




