
	
	СКООРДИНИРОВАННО:
Министерство труда и социальной защиты

________________________________
«___» ______________________ 2026

РЕШЕНИЕ:
Центр Передового Опыта в Области Транспорта
Педагогический совет, протокол №8 от 26.06.2026
Олеся БАГРИН 


	ОДОБРЕНО: 
Министерство инфраструктуры
и регионального развития
_______________________________
«___» _____________________ 2026
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Представитель учреждения: ВОЛЯК Петру, преподаватель технических дисциплин, вторая педагогическая степень, Центр передового опыта в области транспорта.
Рабочая группа по разработке профессионального профиля:
1. ЛУНГУ Петру, председатель Федерации профсоюзов перевозчиков и дорожных рабочих Республики Молдова.
2. КРУДУ Эдуард, администратор, SC "NELEDIMPEX" SRL. 
3. САНДУ Вячеслав, директор, "ENELCONSTRUCT" SRL.
4. РОШИОРУ Ион, машинист автобетононасоса, "EUROACCENT" SRL.
5. ДИСКУЛЦУ Василе, машинист автобетононасоса, "EUROACCENT" SRL.
Рабочая группа по разработке профессионального стандарта:
1. ЛУНГУ Петру, председатель Федерации профсоюзов перевозчиков и дорожных рабочих Республики Молдова.
2. САНДУ Вячеслав, директор, "ENELCONSTRUCT" SRL.
3. КРУДУ Эдуард, администратор, SC "NELEDIMPEX" SRL. 
Комиссия по оценке и валидации профессионального стандарта:
1. КУЧЕРКА Алёна, главный консультант, Управления политики и регулирования в области территориального планирования, градостроительства, строительства и жилищного хозяйства Министерства инфраструктуры и регионального развития, председатель Комиссии по оценке и валидации.
2. НИЧИК Вячеслав, администратор Секторального комитета по профессиональной подготовке в транспортной отрасли, член Комиссии по оценке и валидации.
3. БАРБУРОШ Лидия, председатель Секторального комитета по профессиональной подготовке.
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	ОПИСАНИЕ ПРОФЕССИИ

	Описание профессии: машинист автобетононасоса управляет оборудованием для транспортировки и заливки бетона на строительных площадках. Обеспечивает подачу бетона на необходимое расстояние и высоту в соответствии с техническим проектом.
Цель деятельности: Обеспечение транспортировки, распределения и заливки бетона в безопасных, эффективных и качественных условиях, посредством правильной эксплуатации бетононасоса, соблюдения технологии выполнения работ, технического обслуживания оборудования и сотрудничества с бригадой на строительной площадке для выполнения строительных работ в соответствии с проектом и установленными сроками.
Основные обязанности: эксплуатация и техническое обслуживание оборудования для транспортировки и распределения бетона, обеспечение его безопасной эксплуатации, соблюдение технологичности работ и сотрудничество с бригадой на объекте для выполнения работ в соответствии с техническими требованиями и установленными сроками.
Личные качества: ответственность, внимание к деталям, высокая концентрация внимания, наблюдательность, дисциплина, физическая и умственная выносливость, быстрая реакция в непредвиденных ситуациях, коммуникативные навыки, самообладание, стремление к постоянному совершенствованию, способность работать в условиях высокой нагрузки, терпение и настойчивость, гибкость, эффективность, физическая выносливость, мастерство, умение предотвращать риски на строительной площадке.
Знания: трудового законодательства и норм охраны труда и техники безопасности; правил эксплуатации бетононасосных машин; конструкции, эксплуатации и принципов работы бетононасосной машины; гидравлических, механических и электрических систем оборудования; технологии перекачки и распределения бетона на различные расстояния и высоты; типов бетона, их характеристик и поведения в процессе перекачки; правил монтажа, использования и демонтажа бетонотранспортных труб и шлангов; требований к размещению и стабилизации бетононасосной машины на строительной площадке; правил организации строительной площадки и применения сигнальной разметки и средств сигнализации.
Профессиональные навыки: безопасная эксплуатация бетононасоса; монтаж и позиционирование стрелы насоса; контроль расхода и давления бетона; ежедневное техническое обслуживание и осмотр оборудования; выявление и устранение мелких неисправностей; соблюдение плана заливки бетона; сотрудничество со строительной бригадой при выполнении работ; точная регулировка распределительной стрелы и насосных труб; анализ задач и оценка возможности их выполнения в зависимости от расстояния и высоты; оценка технического состояния оборудования до и после эксплуатации; проведение базового профилактического обслуживания и очистка установки после использования; выявление и сообщение о неисправностях или засорах в системе; эффективное использование топлива и материалов; соблюдение норм охраны труда и техники безопасности на строительной площадке; заполнение и проверка технической эксплуатационной документации; адаптация метода работы к условиям строительной площадки и типу используемого бетона.
Оборудование, приборы, инструменты и материалы:
Рабочее и защитное снаряжение: защитная каска; прочная рабочая одежда; защитные перчатки; ботинки с металлическими носками; защитные очки; светоотражающий жилет; средства защиты слуха (при необходимости).
Инструменты, приспособления, измерительные и контрольные приборы (ИКП): манометры для регулирования давления; пульт дистанционного управления для работы с насосной стрелой; устройства контроля положения стрелы; основные инструменты для технического обслуживания (гаечные ключи, отвертки и т. д.). 
Специальное оборудование: автобетононасос (основное оборудование); гидравлическая насосная система; трубы и шланги для транспортировки бетона.
Эксплуатационные и расходные материалы: свежий бетон; смазочные материалы и гидравлические масла; материалы для очистки установки; прокладки и запасные части.
Программное обеспечение: электронные системы управления, интегрированные в оборудование; программное обеспечение для диагностики оборудования (при наличии).
Условия труда (физическая и социально-организационная среда): 
Физические условия труда: работа преимущественно на строительных площадках; воздействие различных погодных условий (холод, жара, дождь); высокий уровень шума и вибрации; работа на открытом воздухе, а в отдельных случаях — на высоте; возможное воздействие пыли и веществ, связанных с бетонной смесью.
Социально-организационная среда: работа в коллективе (с рабочими, инженерами, прорабами); строгое соблюдение установленных процедур и инструкций; иногда ненормированный рабочий день или сменный график; необходимость координации работы с другими бригадами; высокая ответственность за безопасное выполнение работ и проведение технологических операций.
Профессиональные риски:
Общие риски: несчастные случаи при работе с тяжёлой техникой; падения с высоты или поскальзывания на влажных поверхностях; удары или придавливание элементами оборудования; поражение электрическим током (при работе вблизи линий электропередачи); воздействие повышенного уровня шума и вибрации; контакт с бетонной смесью (раздражающим веществом).
Профессиональные заболевания/нарушения: заболевания опорно-двигательного аппарата (боли в спине и суставах); нарушения слуха (тугоухость); контактный дерматит (вследствие воздействия цемента и бетона); заболевания органов дыхания (из-за воздействия пыли); хроническая усталость и профессиональный стресс. 
Перспективы трудоустройства: Спрос на машинистов автобетононасосов остается постоянным и высоким в связи с непрерывным развитием гражданского, промышленного строительства и инфраструктурных проектов. Увеличение объемов бетонных работ и нехватка квалифицированного персонала создают хорошие возможности трудоустройства как на национальном, так и на международном рынке труда.
Тенденции в отрасли: внедрение электронных систем управления, дистанционного управления, датчиков мониторинга, а также автоматизированных систем управления распределительной стрелой и процессом подачи бетонной смеси. Цифровизация и развитие строительных технологий способствуют повышению производительности и безопасности эксплуатации оборудования.

	ОСНОВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА

	Общие (трансверсальные) компетенции (ОК):
ОК 1. Применение инструкций из технической документации: проекты/схемы/технические инструкции, рабочие листы
ОК 2. Проявление гибкости, адаптивности и устойчивости. 
ОК 3. Использование цифровых платформ, методов и техник коммуникации.
ОК 4. Личностное и профессиональное развитие
ОК 5. Продвижение продуктов, услуг и систем, основанных на экологически чистых и устойчивых технологиях.

	Обязанности и рабочие задачи
	Профессиональные компетенции (ПК) и их связь с рабочими задачами
	Критерии реализации деятельности в рамках профессиональных компетенций

	ОБЯЗАННОСТЬ 1. Организация деятельности.
Задание 1.1. 	Соблюдение норм охраны труда и техники безопасности (использование средств индивидуальной защиты).
Задание 1.2. 	Прохождение медицинского осмотра для оценки состояния здоровья и пригодности к выполнению работы.
Задание 1.3. 	Участие в инструктажах и обучении (на рабочем месте и/или в специализированных центрах профессиональной подготовки) по правильной эксплуатации оборудования.
Задание 1.4. 	Выявление рисков, связанных с безопасностью труда и воздействием на окружающую среду.
Задание 1.5. 	Рациональное использование природных и энергетических ресурсов.

	ПК 1. Организация работ и обеспечение безопасных условий эксплуатации автобетононасоса.
(1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 2.7; 3.5; 4.3; 4.4; 5.3; 5.10; 8.3)

	1.1. Использует средства индивидуальной защиты, соответствующие виду выполняемой работы, согласно нормам охраны труда и техники безопасности.
1.2. Проверяет состояние средств индивидуальной защиты и заменяет поврежденные или непригодные элементы до начала выполнения работ.
1.3. Соблюдает рекомендации врачей и участвовует в периодических осмотрах, предусмотренных действующим законодательством, подтверждая до начала работ физическое и психическое состояние, необходимое для безопасной эксплуатации автобетононасоса.
1.5. Участвует в мероприятиях по обучению и повышению квалификации, касающихся эксплуатации, технического обслуживания и безопасного использования автобетононасоса, применяя знания и инструкции, полученные в ходе своей текущей деятельности.
1.7. Выявляет опасности и риски в рабочей зоне, включая риски, связанные с движением техники, воздушными линиями электропередач, неустойчивым грунтом и неблагоприятными погодными условиями.
1.8. Применяет меры по предупреждению несчастных случаев и охране окружающей среды, предотвращая утечки топлива, смазочных материалов и других опасных веществ.
1.9. Рационально использует топливо, энергию и другие ресурсы, необходимые для осуществления деятельности, избегая неоправданного потребления.
1.10. Поддерживает порядок и чистоту на рабочем месте и взаимодействует с членами команды для безопасного и эффективного выполнения задач.

	ОБЯЗАННОСТЬ 2. Обеспечение исправного технического состояния спецавтомобиля и его оборудования.
Задание 2.1. Проверка действительности документов на автобетононасос (технический сертификат, акт периодического технического осмотра, страховой полис).
Задание 2.2. Проверка уровня топлива и технических жидкостей.
Задание 2.3. Проверка работы индикаторов на приборной панели.
Задание 2.4. Проверка пневматических, гидравлических и электрических цепей.
Задание 2.5. Проверка состояния кузова, шлангов и соединительных элементов.
Задание 2.6. Проверка работоспособности основных систем машины.
Задание 2.7 Настройка устройств безопасности.
Задание 2.8. Технический осмотр автобетононасоса перед началом работы (уровень масла, топлива, гидравлическая система, шланги).
	ПК 2. Проверка исправности и технического состояния автобетононасоса перед началом работ.
(2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 5.7; 6.1; 6.5; 6.10)
	2.1. Проверяет перед началом рабочего дня наличие и действительность обязательных документов на спецавтомобиль и оборудование, включая свидетельство о регистрации, периодический технический осмотр, страховой полис и другие документы, требуемые законодательством или работодателем.
2.2. Контролирует уровень топлива и технических жидкостей, необходимых для работы бетононасоса, оценивая их достаточность для выполнения запланированных работ и пополняя их при необходимости.
2.3. Запускает двигатель и следит за показаниями приборов и сигнальных ламп на панели управления для выявления возможных предупреждений о работе оборудования.
2.4. Проверяет работу измерительных и контрольных приборов, включая индикаторы температуры, давления, уровня топлива и другие системы мониторинга, установленные на автобетононасосе.
2.5. Осматривает и проверяет общее техническое состояние автобетононасоса, включая шасси, кузов, стабилизаторы, опоры и элементы крепления распределительной стрелы, а также пневматические, гидравлические и электрические системы, шланги для подачи бетона, трубопроводы, хомуты и соединительные элементы, с целью выявления утечек, повреждений, износа, ослабленных соединений, трещин или других дефектов, которые могут повлиять на безопасность и исправность работы оборудования.
2.6. Проверяет работу насосных механизмов, распределительного рукава и органов управления, чтобы убедиться в нормальном выполнении всех движений и отсутствии засоров.
2.7. Проверяет работу гидравлической системы автобетононасоса путем проведения испытаний в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
2.8. Проверяет исправность устройств безопасности, включая аварийную остановку, системы блокировки, концевые выключатели и другое оборудование, предназначенное для предотвращения несчастных случаев.
2.9. Проверяет работу звуковых и световых сигналов, рабочего освещения и других устройств, необходимых для безопасного выполнения работ.
2.10. Выявляет и незамедлительно сообщает о любых дефектах, несоответствиях или отклонениях в работе, обнаруженных в ходе проведенных проверок.
2.11. Обеспечивает полную подготовку спецавтомобиля и оборудования к началу работ по подаче бетонной смеси в условиях безопасности, эффективности и соблюдения технологических требований.

	[bookmark: _Hlk232479249]ОБЯЗАННОСТЬ 3. Планирование этапов выполнения задачи/работы.
Задание 3.1. Ознакомление с заданием/планом бетонирования.
Задание 3.2. Проверка маршрута к строительной площадке и условий подъезда.
Задание 3.3. Анализ типа бетона и расстояния подачи (перекачки). 
Задание 3.4. Адаптация методов работы к погодным условиям.
Задание 3.5. Координация действий с руководителями работ на объекте, вышестоящими начальниками и коллегами.
	ПК 3. Планирование этапов работ по перекачке бетона
(3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.6; 1.4; 2.8)
	3.1. Проверяет маршрут до строительной площадки и оценивает условия подъезда к рабочей зоне, выявляя возможные ограничения движения, ограничения по весу, препятствия или особенности грунта, которые могут повлиять на безопасное передвижение, установку и стабилизацию автобетононасоса.
3.2. Анализирует доступную документацию и уточняет совместно с ответственным лицом детали порядка бетонирования, размещения оборудования и организации работ на строительной площадке.
3.3. Изучает полученное задание и план бетонирования для определения расположения оборудования, объема подлежащего подаче бетона и технических требований к выполнению работ.
3.4. Проверяет наличие достаточного пространства для маневрирования спецтехники, выдвижения опор и развертывания распределительной стрелы в безопасных условиях.
3.5. Оценивает длину линии подачи, высоту подачи и расстояние между автобетононасосом и местом заливки для выбора оптимального способа работы.
3.6. Своевременно выявляет риски, связанные с работой, такие как близость воздушных линий электропередачи, нестабильный грунт, движение техники или доступ посторонних лиц в рабочую зону.
3.7. Поддерживает постоянную связь с персоналом, участвующим в заливке бетона, для синхронизации подачи, перекачки и распределения материала в рабочей зоне.
3.8. Проверяет выполнение всех технических, организационных и требований безопасности перед началом операций по подаче бетонной смеси.

	ОБЯЗАННОСТЬ 4. Обеспечение безопасности оборудования на месте выполнения работ.
Задание 4.1. Передвижение на строительную площадку/объект.
Задание 4.2. Размещение машины на устойчивой и ровной поверхности.
Задание 4.3. Проверка расстояния до линий электропередач и других препятствий.
Задача 4.4. Обеспечение безопасного периметра в рабочей зоне.
Задача 4.5. Блокировка колес.
Задача 4.6. Выдвижение опор-стабилизаторов.
Задача 4.7. Монтаж/крепление насосных труб
Задача 4.8. Организация путей доступа к бункеру и панели управления.
Задача 4.9. Обеспечение достаточного освещения для работы в ночное время.

	ПК 4. Подготовка и закрепление автобетононасоса на строительной площадке.
(4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 4.8; 4.9; 5.3; 1.1; 1.4; 2.7; 3.2; 3.4;)
	4.1. Перемещает автобетононасос на строительную площадку и устанавливает его в рабочей зоне с учётом условий грунта, доступного пространства и других препятствий.
4.2. Устанавливает оборудование на устойчивую и прочную поверхность, проверяя, позволяет ли грунт безопасно выполнять работы.
4.3. Проверяет безопасные расстояния до линий электропередачи, существующих сооружений, находящейся поблизости техники и других препятствий, которые могут повлиять на выполнение работ.
4.4. Ограждает и обозначает рабочую зону с целью предотвращения доступа посторонних лиц и защиты персонала, участвующего в работах.
4.5. Блокирует колёса, выдвигает стабилизаторы и монтирует бетоноводы и шланги в соответствии с инструкциями по эксплуатации, проверяя целостность, надёжность креплений и безопасность соединительных элементов, а также исправность систем безопасности распределительной стрелы, обеспечивая выполнение работ в стабильных и безопасных условиях.
4.6. Организует пути доступа к загрузочному бункеру, пульту управления и рабочей зоне таким образом, чтобы персонал мог безопасно перемещаться и выполнять необходимые действия.
4.7. Обеспечивает надлежащее освещение оборудования и рабочей зоны при выполнении работ в ночное время или в условиях ограниченной видимости.

	ОБЯЗАННОСТЬ 5. Управление процессом подачи бетона.
Задание 5.1. Установление связи с бригадой по бетонированию.
Задание 5.2. Управление гидравлической стрелой для подачи бетона точно в требуемую зону.
Задание 5.3. Соблюдение безопасной дистанции от стрелы автобетононасоса до электрических кабелей.
Задание 5.4. Регулирование подачи (расхода) бетона в соответствии с требованиями строительной бригады.
Задание 5.5. Контроль давления и потока для предотвращения перебоев или аварий.
Задание 5.6. Синхронизация темпа работы и действий с бригадой по заливке бетона.
Задание 5.7. Устранение неисправностей или блокировок оборудования при их возникновении.
	ПК 5. Управление процессом подачи и заливки бетона.
(5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 5.7; 5.10; 2.6; 2.7; 3.3; 3.5; 4.7;)

	5.1. Устанавливает совместно с членами бригады по бетонированию сигналы и способы связи, необходимые для координации работ в процессе выполнения задач.
5.2. Управляет гидравлической стрелой автобетононасоса таким образом, чтобы бетон подавался в указанную зону в соответствии с техническими требованиями и указаниями ответственного за работы.
5.3. Постоянно контролирует положение распределительной стрелы и соблюдает безопасные расстояния до линий электропередач, существующих сооружений, техники и людей, находящихся в рабочей зоне.
5.4. Регулирует подачу бетона в зависимости от необходимого объёма, условий работы и требований бригады по заливке бетона.
5.5. Постоянно взаимодействует с бригадой по бетонированию и операторами другой техники, задействованной в процессе, для обеспечения непрерывной и равномерной подачи бетонной смеси.
5.6. Своевременно выявляет признаки неправильной работы оборудования и принимает меры по предотвращению неисправностей или опасных ситуаций.
5.7. Действует в соответствии с инструкциями по эксплуатации при возникновении засоров, перебоев подачи или других незначительных неисправностей, которые могут появиться в процессе работы.
5.8. Немедленно останавливает работу и сообщает ответственным лицам при выявлении неисправностей, которые могут представлять угрозу безопасности персонала, оборудования или качеству работ.
5.9. Обеспечивает непрерывное и безопасное выполнение процесса подачи и заливки бетона до завершения работ.

	ОБЯЗАННОСТЬ 6. Техническое обслуживание автобетононасоса.
Задание 6.1. Выполнение ежедневных работ по техническому обслуживанию бетононасоса.
Задание 6.2. Ежедневная смазка подвижных механизмов.
Задание 6.3. Замена фильтров.
Задача 6.4. Поддержание/обеспечение необходимого уровня технических жидкостей.
Задание 6.5. Периодическая проверка технического состояния автобетононасоса и вспомогательного оборудования (выявление неисправностей/  отклонений в работе).
Задание 6.6. Устранение мелких неисправностей/ отклонений в пределах своей компетенции. 
Задание 6.7. Замена изношенных деталей и компонентов гидравлической системы.
Задание 6.8. Регулировка рулевого управления и тормозной системы.
Задание 6.9. Координация работ по техническому обслуживанию и ремонту с командой механиков.
	ПК 6. Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автобетононасоса.
(6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 6.7; 6.8; 6.9; 6.10; 2.2; 2.4; 2.5; 2.6; 2.8;)
	6.1. Выполняет ежедневные работы по техническому обслуживанию бетононасоса, проверяя общее состояние оборудования до и после окончания рабочего графика.
6.2. Очищает и обслуживает загрузочный бункер, трубы, шланги и другие компоненты установки для предотвращения образования отложений бетона и обеспечения надлежащей работы машины.
6.3. Выполняет работы по смазке шарниров, подвижных механизмов и точек смазки в соответствии с инструкциями производителя.
6.4. Проверяет и поддерживает необходимый уровень топлива, моторного масла, гидравлической жидкости, охлаждающей жидкости и других технических жидкостей, необходимых для работы машины.
6.5. Периодически проверяет техническое состояние автобетононасоса и вспомогательного оборудования, выявляя любые возможные дефекты, протечки, износ или отклонения в работе.
6.6. Заменяет фильтры, устраняет мелкие неисправности и заменяет изношенные детали, которые могут быть обслужены в пределах профессиональной компетенции и инструкций по эксплуатации.
6.7. Участвует в замене компонентов гидравлической системы и других элементов, требующих технического обслуживания или планового ремонта.
6.8. Сотрудничает с механиками и обслуживающим персоналом для диагностики неисправностей, выполнения сложных ремонтных работ и настройке оборудования.
6.9. Проверяет работу автобетононасоса после проведения технического обслуживания или ремонтных работ и информирует ответственных лиц о техническом состоянии оборудования и выполненных работах.

	ОБЯЗАННОСТЬ 7. Документирование выполненных работ и выполненных мероприятиях.
Задание 7.1. Заполнение путевого листа, при необходимости, и журнала эксплуатации.
Задание 7.2. Учет расхода топлива и смазочных материалов.
Задание 7.3. Заполнение заявок/внутренних журналов на получение запасных частей и расходных материалов.
Задание 7.4. Ежедневный отчет об объеме выполненной работы.
Задание 7.5. Отчёт о завершении рабочего дня/подписание табеля учёта рабочего времени.

	ПК 7. Документирование и отчётность по выполненным работам.
(7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 2.1; 2.13; 5.9; 6.10; )
	7.1. Заполняет путевой лист и журнал эксплуатации автобетононасоса, внося данные об оборудовании, периоде работы, месте строительной площадки и выполненных работах.
7.2. Регистрирует и учитывает расход топлива, масел, смазочных материалов и других используемых материалов, часы работы автобетононасоса, фактическое рабочее время, а также потребность в запасных частях, расходных материалах и других ресурсах, необходимых для эксплуатации, обслуживания и ремонта оборудования, в соответствии с внутренними документами и процедурами организации. 
7.3. Вносит в учетную документацию информацию о техническом состоянии оборудования, выявленных неисправностях и выполненных работах по техническому обслуживанию или ремонту.
7.4. Ежедневно отчитывается перед непосредственным руководителем об объеме выполненных работ, количестве поданного бетона и возможных ситуациях, возникших в процессе работы.
7.5. Предоставляет точную и полную информацию о зафиксированных расходах материалов, рабочем времени и использовании оборудования в рамках выполненных работ.
7.6. Подтверждает завершение рабочего дня путем заполнения и подписания учетных документов о выполненной работе и отработанных часах в соответствии с установленными процедурами организации.
7.7. Проверяет точность внесенных данных в учетную документацию перед передачей ответственным лицам.
7.8. Своевременно передает заполненные документы и информирует ответственных лиц о выполненной работе и результатах выполненных задач.

	ОБЯЗАННОСТЬ 8. Завершение рабочих процессов.
Задание 8.1. Очистка установки сразу после заливки бетона во избежание его затвердевания в трубах.
Задание 8.2. Проверка/техническое обслуживание оборудования после выполнения задания.
Задание 8.3. Сообщение о выявленных несоответствиях руководству или ремонтной/обслуживающей бригаде.
Задание 8.4. Подготовка оборудования к последующему использованию.

	ПК 8. Завершение работ и подготовка бетононасоса к дальнейшему использованию.
(8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 6.1 ; 6.2; 6.5; 6.10; 7.5; )
	8.1. Очищает насосную установку сразу после завершения бетонирования, используя рекомендованные процедуры и материалы, чтобы предотвратить затвердевание бетона в трубопроводах, шлангах и механизмах подачи.
8.2. При необходимости демонтирует трубопроводы, шланги и используемые аксессуары, проверяет их состояние и удаляет остатки бетона перед хранением.
8.3. Проверяет техническое состояние автобетононасоса после завершения работ, контролируя гидравлическую систему, распределительную стрелу, трубопроводы, крепёжные элементы и устройства безопасности.
8.4. Выявляет возможные неисправности, износ или несоответствия, обнаруженные в процессе эксплуатации, и сообщает о них непосредственному руководителю или ответственному персоналу по техническому обслуживанию.
8.5. Готовит автобетононасос к последующему использованию, устанавливая распределительную стрелу в транспортное положение, фиксируя оборудование и обеспечивая безопасное состояние техники для перемещения или стоянки.
8.6. Заполняет документы о выполненных работах, расходе материалов, времени работы и проведённых операциях по обслуживанию в соответствии с внутренними процедурами.
8.7. Подтверждает завершение работ и передаёт автобетононасос в технически исправном состоянии для следующей смены, соблюдая требования техники безопасности, эксплуатации и охраны окружающей среды. 




