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	ОПИСАНИЕ ПРОФЕССИИ

	Определение профессии: машинист бульдозера — это квалифицированный работник, который управляет, эксплуатирует и обслуживает бульдозер в строительстве, земляных работах и работах по освоению земель. Он выполняет перемещение, выравнивание, снятие верхнего слоя и выемку материалов, таких как грунт, песок, гравий или щебень. Оператор обеспечивает правильное функционирование оборудования, соблюдает технические требования производителя и норм охраны труда и техники безопасности. Деятельность включает проверку технического состояния бульдозера, выполнение работ в соответствии с полученными заданиями и проведение планового технического обслуживания оборудования. Отвечает за эффективное использование топлива и снижение преждевременного износа компонентов. Соблюдает нормы охраны труда и техники безопасности, правила дорожного движения на объекте и технические инструкции производителя. Заполняет путевые листы, журналы эксплуатации и отчёты об объёме выполненных работ. Взаимодействует с руководителями и техническим персоналом для своевременного и качественного выполнения работ в соответствии с установленными требованиями.
[bookmark: _Hlk233974125]Цель деятельности: выполнение земляных работ, работ по планировке, перемещению и профилированию грунта с обеспечением требуемых показателей качества посредством эффективного и безопасного использования бульдозера, правильной эксплуатации машины, проведения профилактического технического обслуживания, предупреждения неисправностей, а также соблюдения технических требований, требований по охране окружающей среды, охране труда и технике безопасности.
Личные качества: ответственность, внимание к деталям, высокая концентрация внимания, наблюдательность, дисциплина, физическая и умственная выносливость, быстрая реакция в непредвиденных ситуациях, коммуникативные навыки, самообладание, стремление к постоянному совершенствованию, умение работать в условиях повышенной нагрузки, терпение и настойчивость, гибкость, эффективность, физическая выносливость, способность предупреждать риски при выполнении работ на строительной площадке.
Знания: устройства и принципов работы бульдозера; основ механики, гидравлики и электрических систем; общих сведений о дизельных двигателях и трансмиссиях; правил технической эксплуатации строительной техники; технологий планировки и выравнивания грунта; чтения проектной документации и интерпретации топографических отметок; норм охраны труда и техники безопасности; законодательства, регулирующего движение и перемещение строительной техники по автомобильным дорогам общего пользования; процедур профилактического технического обслуживания и диагностики неисправностей; основ охраны окружающей среды, а также правил обращения с горюче-смазочными материалами.
Профессиональные навыки: правильное управление бульдозером при выполнении работ по планировке и профилированию грунта; точная регулировка отвала и рабочих органов машины; анализ производственных задач и оценка возможности их выполнения; оценка технического состояния бульдозера до начала и после завершения эксплуатации; выполнение основных операций профилактического технического обслуживания; выявление и сообщение о неисправностях; эффективное использование топлива и других ресурсов; соблюдение норм охраны труда и техники безопасности; оформление и проверка технической эксплуатационной документации; адаптация способов выполнения работ к условиям местности и окружающей среды.
Оборудование, приборы, инструменты и материалы:
·  Рабочее и защитное снаряжение: защитный шлем; ботинки с нескользящей подошвой и металлическими носками; светоотражающий жилет; защитные перчатки; защитные очки; беруши или беруши для защиты слуха; рабочий комбинезон; ремень безопасности, используемый в кабине бульдозера; водонепроницаемая и теплоизолирующая одежда, при необходимости.
·  Инструменты, приспособления, измерительные и контрольные приборы (ИКП): панель управления бульдозером (джойстики, гидравлическое управление, электронный дисплей); индикаторы на приборной панели (давление масла, температура двигателя, уровень топлива, частота вращения двигателя); рулетка, строительный уровень, топографические маркеры; манометры и приборы для проверки давления; устройства для проверки натяжения гусениц и положения отвала; набор инструментов для планового технического обслуживания.
·  Специальное оборудование: бульдозер (гусеничный или колесный); системы GPS и системы автоматического управления отвалом (на современных машинах); радиостанции для связи на строительной площадке; прицеп/платформа для транспортировки техники (при необходимости); вспомогательная техника, используемая совместно (экскаватор, автогрейдер, фронтальный погрузчик, дорожный каток).
·  Эксплуатационные и расходные материалы: дизельное топливо; моторное масло; гидравлическое масло; охлаждающая жидкость; смазочные материалы и консистентные смазки; фильтры (масляные, топливные, воздушные, гидравлические); сменные режущие кромки отвала и зубья рыхлителя; ремни, уплотнения и другие запасные части; материалы для очистки и технического обслуживания машины.
·  Программное обеспечение и средства коммуникации: системы GPS и программное обеспечение для автоматического управления бульдозерами; приложения для мониторинга оборудования и расхода топлива, приложения для просмотра цифровых планов и моделей местности.
Условия труда (физическая и социально-организационная среда):
·  Физические условия труда: строительные площадки, карьеры, песчано-гравийные карьеры, объекты земляных работ, мелиоративные объекты и дорожное строительство. Работа выполняется на открытом воздухе в различных погодных условиях, с воздействием пыли, грязи, вибрации, шума, высоких или низких температур, а также на пересеченной местности. Деятельность предполагает длительное пребывание в положении сидя в кабине машины.
·  Социально-организационная среда: работа в составе производственной бригады во взаимодействии с инженерами, начальниками участков, геодезистами и операторами другой строительной техники. Требуется строгое соблюдение технических инструкций, норм охраны труда и техники безопасности, а также установленных сроков выполнения работ. Режим работы может предусматривать сменный график, сверхурочную работу и выполнение работ в зависимости от условий строительной площадки.
Профессиональные риски:
·  Общие риски: опрокидывание бульдозера на пересеченной местности; столкновения с другой техникой или препятствиями; травмы и защемления при выполнении маневров; несчастные случаи, вызванные ограниченной видимостью; воздействие шума и вибрации; вдыхание пыли; пожары, вызванные техническими неисправностями или утечкой топлива; утомление и снижение концентрации внимания при длительной работе.
·  Профессиональные заболевания/нарушения: заболевания позвоночника и опорно-двигательного аппарата; боли в суставах; заболевания, вызванные воздействием вибрации; снижение слуха (тугоухость), обусловленное воздействием шума; заболевания органов дыхания вследствие воздействия пыли; хроническая усталость, профессиональный стресс и физическое перенапряжение.
Перспективы трудоустройства: спрос на операторов бульдозеров высок и постоянен в связи с развитием проектов дорожной инфраструктуры, гражданского и промышленного строительства, земляных работ, добычи полезных ископаемых и освоения земель.
Тенденции в отрасли: цифровизация и автоматизация за счет внедрения систем GPS, автоматического управления отвалом и электронного мониторинга техники. Эти изменения требуют постоянного повышения квалификации машинистов, при этом профессия сохранит свою значимость благодаря ключевой роли бульдозера при выполнении строительных и земляных работ.

	ОСНОВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА

	Общие (трансверсальные) компетенции (ОК):
ОК 1. Применение технической документации и инструкций по эксплуатации бульдозера.
ОК 2. Соблюдение норм охраны труда и техники безопасности, правил предупреждения и тушения пожаров, а также требований по охране окружающей среды.
ОК 3. Использование цифровых технологий и средств профессиональной коммуникации.
ОК 4. Непрерывное профессиональное развитие.
ОК 5. Применение принципов эффективного использования ресурсов и охраны окружающей среды.

	Обязанности и рабочие задачи
	Профессиональные компетенции (ПК) и их связь с рабочими задачами
	Критерии реализации деятельности в рамках профессиональных компетенций

	ОБЯЗАННОСТЬ 1. Подготовка к началу работы.
Задание 1.a. Оснащение средствами индивидуальной защиты.
Задание 1.b. Анализ производственных заданий, запланированных на текущий рабочий день.
Задание 1.c. Прибытие на рабочее место к установленному времени.
Задание 1.d. Анализ условий выполнения работ и рабочей зоны, в которой предстоит эксплуатация бульдозера.

	ПК 1. Подготовка к началу работы и организация трудовой деятельности.
(1.а; 1.b; 1.c; 1.d)

	1.1. Использует средства индивидуальной защиты, соответствующие виду выполняемых работ, до начала рабочего дня в соответствии с нормами охраны труда и техники безопасности.
1.2. Проверяет состояние средств индивидуальной защиты и заменяет поврежденные или непригодные для безопасного выполнения работ средства защиты.
1.3. Ознакомляется с производственными заданиями, запланированными на текущий день, и до начала работ уточняет возможные неясности с непосредственным руководителем.
1.4. Прибывает на рабочее место к установленному времени, соблюдает режим рабочего времени, правила внутреннего трудового распорядка и трудовую дисциплину.
1.5. Анализирует условия выполнения работ, тип грунта, подъездные пути и рабочую зону, в которой предстоит эксплуатация бульдозера, для обеспечения безопасного выполнения работ.
1.6. Выявляет возможные препятствия, риски или опасные факторы в рабочей зоне и до начала работ информирует об этом ответственных лиц.
1.7. Проверяет, позволяет ли рабочая зона безопасно эксплуатировать бульдозер и соблюдены ли требования, предусмотренные технической документацией и планом производства работ.
1.8. Организует свою работу таким образом, чтобы обеспечить начало выполнения работ в безопасных условиях, с высокой эффективностью и соблюдением технических требований.

	ОБЯЗАННОСТЬ 2. Организация рабочего места.
Задание 2.а. Проверка рабочей зоны и выявление препятствий или опасных факторов.
Задание 2.b. Определение границ рабочей зоны.
Задание 2.c. Проверка технического состояния бульдозера перед началом работы.
Задание 2.d. Регулировка отвала в зависимости от вида работы.
Задание 2.е. Обеспечение наличия необходимого топлива и смазочных материалов для выполнения работ.
 
	ПК 2. Подготовка рабочего места и бульдозера к выполнению работ.
(2.a; 2.b; 2.c; 2.d; 2.e)
	2.1. Проверяет рабочую зону перед началом выполнения работ, выявляя препятствия, неровности поверхности, находящуюся поблизости технику и другие опасные факторы, которые могут повлиять на выполнение работ.
2.2. Обозначает рабочую зону в соответствии с требованиями безопасности, обеспечивая ограничение доступа посторонних лиц и другой техники во время выполнения работ.
2.3. Проверяет общее техническое состояние бульдозера перед запуском, выполняя визуальный контроль основных систем и компонентов, необходимых для безопасного выполнения работ.
2.4. Проверяет работу систем управления и рабочих органов, убеждаясь в их исправности перед началом выполнения работ.
2.5. Регулирует положение и угол наклона отвала в зависимости от вида предстоящих работ и характеристик грунта.
2.6. Проверяет наличие необходимого количества топлива, масел и смазочных материалов для выполнения запланированных работ, при необходимости пополняя запасы.
2.7. Организует рабочее место таким образом, чтобы перемещение бульдозера и выполнение работ осуществлялись безопасно, эффективно и без перебоев.
2.8. Подтверждает, что рабочая зона, оборудование и необходимые ресурсы подготовлены к началу работы в соответствии с установленными техническими и организационными требованиями.

	[bookmark: _Hlk232479249]ОБЯЗАННОСТЬ 3. Проверка технического состояния бульдозера.
Задание 3.а. Проверка уровней топлива, моторного масла и охлаждающей жидкости.
Задание 3.b. Проверка гидравлической системы и уровня гидравлического масла.
Задание 3.c. Проверка гусениц или колес, катков и элементов ходовой части.
Задание 3.d. Проверка крепления и работы отвала и подъемного механизма.
Задание 3.е. Проверка работы органов управления, рулевого управления и тормозной системы.
Задание 3.f. Проверка электрооборудования, освещения и сигнальных систем.

	ПК 3. Проверка технического состояния бульдозера перед началом работы.
(3.a; 3.b; 3.c; 3.d; 3.e; 3.f)
	3.1. Визуально проверяет уровень топлива, моторного масла, охлаждающей жидкости и других технических жидкостей, при необходимости доливая их для обеспечения нормальной работы бульдозера.
3.2. Контролирует состояние гидравлической системы, проверяя уровень гидравлического масла, герметичность трубопроводов, шлангов и соединений, а также наличие возможных утечек.
3.3. Осматривает гусеницы или колеса, опорные катки, поддерживающие ролики, ведущую звездочку и элементы ходовой части, проверяя степень износа, крепление и техническое состояние.
3.4. Проверяет крепление, целостность и работу отвала бульдозера, а также механизмов подъема, опускания и наклона для безопасного выполнения работы.
3.5. Контролирует работу органов управления, рулевого управления и тормозной системы, проверяя правильность работы всех исполнительных механизмов.
3.6. Проверяет электрооборудование, состояние аккумуляторной батареи, системы запуска и системы зарядки, а также состояние электрических кабелей и соединений.
3.7. Контролирует исправность рабочих фар, освещения, указателей поворота, звукового сигнала и других предусмотренных производителем систем предупреждения и сигнализации.
3.8. Запускает двигатель и контролирует работу приборов на панели управления, проверяя давление масла, температуру двигателя, уровень топлива и другие отображаемые параметры.
3.9. Проверяет работу основных систем бульдозера перед началом выполнения работ для подтверждения технического и функционального состояния оборудования.
3.10. Выявляет, фиксирует и сообщает о любых неисправностях или несоответствиях, обнаруженных во время проверки, и не допускает эксплуатацию бульдозера до устранения недостатков, которые могут повлиять на безопасность или качество выполняемых работ.

	ОБЯЗАННОСТЬ 4. Техническое обслуживание бульдозера.
Задание 4.а. 	Очистка оборудования от грязи, пыли и мусора после завершения работы.
Задание 4.b. Обслуживание точек смазки.
Задание 4.c. Проверка крепежных элементов отвала и рабочих механизмов.
Задача 4.d. Сообщение об обнаруженных дефектах или износе.
Задача 4.е. Выполнение работ по ежедневному техническому обслуживанию.

	ПК 4. Выполнение ежедневного технического обслуживания и ремонта бульдозера.
(4.a; 4.b; 4.c; 4.d; 4.e)
	4.1. Очищает бульдозер после окончания рабочего дня, удаляя грязь, пыль, камни и другие загрязнения с гусениц, отвала, кабины и других компонентов машины.
4.2. Проверяет общее состояние бульдозера после выполнения работ, выявляя возможные повреждения, разрушения, деформации, утечки масла и других технических жидкостей.
4.3. Выполняет обслуживание точек смазывания и подвижных механизмов в соответствии с инструкциями производителя, используя рекомендованные смазочные материалы.
4.4. Контролирует состояние и крепление отвала, гидравлических цилиндров, приводных механизмов и элементов крепления, обеспечивая их безопасную эксплуатацию.
4.5. Проверяет уровень топлива, масел и технических жидкостей и при необходимости пополняет их количество для подготовки машины к следующей рабочей смене.
4.6. Выполняет операции ежедневного технического обслуживания, предусмотренные руководством по эксплуатации, соблюдая установленные производителем интервалы и процедуры.
4.7. Выявляет и сообщает непосредственному руководителю о неисправностях, износе или неправильной работе компонентов бульдозера для последующего устранения выявленных недостатков.
4.8. Заполняет учетную документацию о выполненных работах по техническому обслуживанию и подтверждает техническую готовность бульдозера к дальнейшей эксплуатации.

	ОБЯЗАННОСТЬ 5. Ремонт бульдозера.
Задание 5.а. Выявление неисправностей, возникших во время эксплуатации оборудования. 
Задание 5.b. Замена изношенных или неисправных элементов, не требующих сложных вмешательств.
Задание 5.c. Регулировка механизмов управления и системы привода отвала.
Задание 5.d. Затяжка ослабленных крепежных элементов оборудования бульдозера. 
Задание 5.e. Устранение утечек масла или топлива в соединениях и трубопроводах.
Задание 5.f. Проверка работы бульдозера после выполнения ремонтных работ .

	ПК 5. Выполнение ремонтных и диагностических работ на бульдозере.
(5.a; 5.b; 5.c; 5.d; 5.e; 5.f)

	5.1. Выявляет неисправности, возникшие в процессе эксплуатации бульдозера, путем проверки работы систем и компонентов машины.
5.2. Оценивает причины возникновения неисправностей и степень износа поврежденных деталей для определения необходимого вида ремонта.
5.3. Выполняет демонтаж и замену изношенных или неисправных деталей, ремонт которых входит в пределы профессиональных компетенций, в соответствии с инструкциями производителя.
5.4. Регулирует и закрепляет компоненты систем управления, рулевого управления, торможения, трансмиссии и рабочих механизмов для восстановления нормальной работы машины.
5.5. Устраняет незначительные неисправности гидравлических, электрических и механических систем, соблюдая технические процедуры и требования безопасности.
5.6. Взаимодействует с механиками и обслуживающим персоналом при выполнении сложного ремонта, выходящего за пределы обязанностей машиниста.
5.7. Проверяет работу бульдозера после проведения ремонта путем выполнения испытаний и контроля рабочих параметров машины.
5.8. Заполняет документацию о выполненных ремонтных работах и сообщает непосредственному руководителю об устраненных неисправностях и неисправностях, требующих дополнительного вмешательства.

	ОБЯЗАННОСТЬ 6. Работа с технической документацией.
Задание 6.а. Изучение руководства по эксплуатации и инструкций по управлению бульдозером.
Задание 6.b. Ежедневная регистрация часов работы машины в журнале эксплуатации.
Задание 6.c. Заполнение учетных документов по техническому обслуживанию и выполненным работам.
Задание 6.d. Внесение информации о выявленных неисправностях и информирование главного механика. 
Задание 6.e. Соблюдение технических инструкций и предписаний производителя при эксплуатации машины.
Задание 6.f. Хранение и актуализация технической документации на машину.

	ПК 6. Ведение технической документации и записей по эксплуатации бульдозера.
(6.a; 6.b; 6.c; 6.d; 6.e; 6.f)

	6.1. Изучает руководство по эксплуатации, инструкции по управлению и техническую документацию бульдозера для правильной и безопасной эксплуатации машины.
6.2. Применяет положения руководства по эксплуатации и рекомендации производителя при эксплуатации, техническом обслуживании и проверке технического состояния бульдозера.
6.3. Ежедневно вносит в журнал эксплуатации сведения о часах работы бульдозера, периоде работы и другую информацию, предусмотренную учетной документацией.
6.4. Заполняет учетные документы о выполненных работах, операциях технического обслуживания и проведенных вмешательствах в работу машины.
6.5. Фиксирует неисправности или выявленные несоответствия в процессе эксплуатации и информирует главного механика или ответственное лицо для организации проведения технических работ.
6.6. Проверяет точность и полноту данных, внесенных в документацию по эксплуатации и обслуживанию, перед их передачей.
6.7. Хранит, обновляет и использует техническую документацию бульдозера в соответствии с внутренними процедурами и требованиями законодательства.
6.8. Передает ответственным лицам документы и отчеты об эксплуатации, техническом обслуживании и работе бульдозера, соблюдая установленные сроки и процедуры.

	ОБЯЗАННОСТЬ 7. Обеспечение качества работ.
Задание 7.а. Координация действий с руководством и бригадой рабочих на строительной площадке.
Задание 7.б. Выполнение работ с обеспечением личной безопасности и безопасности членов рабочей команды. 
Задание 7.c. Обеспечение эффективного управления рабочим временем. 
Задача 7.d. Выполнение работ в установленные сроки и в соответствии с требуемыми техническими параметрами.
Задание 7.е. Совершенствование навыков по правильной эксплуатации рабочей техники. 
Задание 7.f. Соблюдение рабочего графика и установленных сроков выполнения работ.

	ПК 7. Обеспечение качества выполняемых работ.
( 1.a; 1.b; 7.a; 7.b; 7.c; 7.d; 7.e; 7.f;)
	7.1. Постоянно взаимодействует с начальником строительного участка, мастером и членами рабочей бригады для точного понимания производственных задач, порядка их выполнения и возможных изменений, возникающих в процессе работ.
7.2. Выполняет работы и задания, порученные руководителем, соблюдая требования охраны труда и техники безопасности, избегая действий, которые могут создать угрозу для себя, коллег или техники, находящейся в рабочей зоне.
7.3. Организует выполнение работ таким образом, чтобы рабочее время использовалось эффективно, исключая необоснованные простои бульдозера и задержки при выполнении заданий.
7.4. Выполняет работы по перемещению грунта, благоустройству и обслуживанию дорог в соответствии с полученными указаниями, техническим проектом и требуемыми параметрами, установленными заказчиком.
7.5. Периодически проверяет качество выполненных работ.
7.6. Оперативно устраняет выявленные несоответствия для обеспечения соответствия и качества выполненных работ.
7.7. Участвует в инструктажах, курсах и мероприятиях по повышению профессиональной квалификации с целью совершенствования знаний и навыков по эксплуатации бульдозера и применению современных технологий выполнения работ.
7.8. Несет ответственность за соблюдение рабочего графика, сроков выполнения работ и полученных производственных инструкций, способствуя завершению работ в установленные сроки и с требуемым уровнем качества.

	ОБЯЗАННОСТЬ 8. Завершение задания/рабочего процесса.
Задание 8.а. Очистка оборудования по окончании задания/рабочего процесса.
Задание 8.б. Уборка индивидуального рабочего места.
Задание 8.c. Раздельный сбор отходов.
Задание 8.d. Участие в транспортировке бульдозера к месту стоянки. 
Задание 8.е. Парковка бульдозера в безопасном месте.
Задание 8.f. Отключение систем и оборудования.
Задание 8.g. Визуальный осмотр оборудования.
Задание 8.h. Предоставление отчета о завершении рабочего процесса.

	ПК 8. Выполнение процедур по завершении рабочего процесса и подготовке бульдозера к стоянке.
(1.a; 1.b; 3.b; 8.a; 8.b; 8.c; 8.d; 8.e; 8.f; 8.g; 8.h;)
	8.1. Обеспечивает очистку бульдозера и/или вспомогательного оборудования после завершения работ или окончания рабочего дня путем удаления грунта, гравия, грязи и других загрязнений с рабочих органов и поверхностей машины.
8.2. Обеспечивает порядок и чистоту на рабочем месте путем удаления оставшихся материалов и устранения предметов, которые могут представлять опасность для персонала или техники.
8.3. Осуществляет раздельное складирование отходов, образовавшихся в процессе работы, соблюдая требования по охране окружающей среды и внутренние правила обращения с отходами.
8.4. Обеспечивает закрепление бульдозера на транспортной платформе для перевозки к месту стоянки или парковки, соблюдая требования охраны труда и техники безопасности, а также правила крепления техники.
8.5. Устанавливает бульдозер на стоянку в безопасном, устойчивом и разрешенном месте таким образом, чтобы не создавать препятствий для движения и не представлять опасности для людей, техники или транспорта.
8.6. Устанавливает рабочие органы бульдозера в положение для стоянки, отключает системы машины и отсоединяет минусовую клемму аккумуляторной батареи, обеспечивая неподвижность бульдозера в соответствии с техническими требованиями и нормами охраны труда и техники безопасности.
8.7. Выполняет визуальный осмотр бульдозера после завершения работ для выявления возможных повреждений, утечек или неисправностей, возникших в процессе эксплуатации.
8.8. Информирует руководителя об окончании рабочего дня, техническом состоянии машины, выявленных неисправностях и выполненных в течение дня работах.




