GKS-Guss-Kunststoff-Dichtring
für PVC- und PE-HD-Rohre
PN 16
DN 80 ... 200
Ausführung Wasser
passend für Rohre und Formstücke
mit Muffen nach DIN 28 603

z. B. VAG BAIO® GKS Dichtring

Stück ........   €/Stück .........   €/Pos. .........