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Способ расчета коэффициентов формулы изменения цен компонентов себестоимости при пересмотре оценочной стоимости договора о государственной закупке работ, заключенного на срок более одного года.

Изменение оценочной стоимости договоров о государственных закупках работ, связанных с капитальными инвестициями, заключенных на срок более одного года, осуществляется по каждому Акту выполненных работ в отдельности и основывается на изменении цен на:
-	строительные материалы, занимающие существенную долю в стоимости выполненных работ согласно Акту выполненных работ;
-	оборудование и механизмы, занимающие существенную долю в стоимости выполненных работ согласно Акту, в целях повышения цены на горючее.

Пересмотр стоимости компонентов себестоимости осуществляется по формуле 

Va = av+ c x Ca/Co + d x Da/Do
где:
Va – коэффициент изменения, подлежащий применению к стоимости выполненных работ, рассчитанный для представленных работ;
av – коэффициент, представляющий неизменяемую часть стоимости выполненных работ;
c  –  коэффициент, представляющий  долю строительных материалов в стоимости выполненных работ;
d – коэффициент, представляющий  долю топлива (горючего) при использовании оборудования и механизмов, в стоимости выполненных работ;
Ca – средние цены (Индексы цен промышленной продукции, для класса КЭДМ-2, в который входят отечественные строительные материалы в месяц заключения договора, по данным Национального бюро статистики, или Индексы цен промышленной продукции для класса КЭДМ-2, в который входят импортные строительные материалы, по данным EUROSTAT) строительных материалов на дату (месяц) изменения цен;
Co – средние цены (Индексы цен промышленной продукции для класса КЭДМ-2, в который входят отечественные строительные материалы, в месяц изменения цен, по данным Национального бюро статистики, или Индексы цен промышленной продукции для класса КЭДМ-2, в который входят импортные строительные материалы по данным EUROSTAT)  строительных материалов на дату (месяц) заключения договора; 
Do – средние цены (Индексы потребительских цен) топлива (горючего) на дату (месяц) заключения договора (по данным Национального бюро статистики);
Da – средние цены (Индексы потребительских цен) топлива (горючего) на дату (месяц) изменения цен (по данным Национального бюро статистики);

1. Определение коэффициента, представляющего неизменяемую часть стоимости выполненных работ (av), осуществляется по формуле:

av= f+g
 где:
f -доля неизменяемых строительных материалов в стоимости выполненных работ;
g -доля неизменяемого оборудования и механизмов в стоимости выполненных работ. 

Способ расчета состоит в следующем:

1.1. Составление сметы расходов выполненных работ (согласно Акту) в ценах присужденной оферты, в ценах присужденной оферты, без НДС, без ограниченных расходов и без стоимости работы (L).

1.2.Определение доли неизменяемых строительных материалов в стоимости выполненных работ ( f ).
f = Mt/L
где: 
Mt -стоимость неизменяемых строительных материалов, без НДС и без ограниченных расходов.

1.3. Определение доли неизменяемого оборудования и механизмов в стоимости выполненных работ (g):
g=U/L + Σ jn x kn
где: 
U - стоимость работ, выполненных неизменяемым оборудованием и механизмами, без ограниченных расходов.
L - стоимость выполненных работ в ценах присужденной оферты, без НДС, без ограниченных расходов и без стоимости работы;
jn - доля неизменяемых компонентов в стоимости оборудования или механизма (все компоненты, за исключением горючего), без НДС и без ограниченных расходов;
kn - доля строительного оборудования или механизма, выбранного для пересмотра, в стоимости выполненных работ, без НДС и без ограниченных расходов;
n  - индекс, представляющий порядковый номер оборудования или механизма.

1.3.1. Определение доли неизменяемых компонентов в стоимости оборудования или механизма (все компоненты, за исключением горючего) (jn):
jn= Sn n / Dun
где: 
Sn n –стоимость неизменяемых компонентов (леев/маш-час) в стоимости представленного в оферте  оборудования без НДС и без ограниченных расходов;
Dun -цена оборудования или механизма в месяц заключения договора, без НДС и без ограниченных расходов.

1.3.2. Определение доли каждого оборудования или механизма (в отдельности), выбранного для изменения цены, в стоимости  выполненных работ   (kn). 
kn= Sn/L
где: 
Sn -стоимость работ, выполненных оборудованием или механизмом, выбранным для пересмотра, без НДС и без ограниченных расходов.
L -стоимость выполненных работ в ценах присужденной оферты, без НДС, без ограниченных расходов и без стоимости работы.

2.Определение коэффициента, представляющего пересмотренную часть стоимости строительных материалов (c x Ca/Co).

Для пересмотра стоимости строительных материалов выбираются для расчета основные материалы (занимающие существенную долю в формировании стоимости выполненных работ, включенных в Акт), такие как: битум, асфальтовые смеси, цемент, бетон, сборные железобетонные элементы, щебень, песок, балласт, металл (сталь, металлоизделия) и прочие, осуществляется по формуле:
c x Ca/Co =  Σ cn x Can/Con
где: 
      cn - доля выбранного для пересмотра строительного материала  в стоимости выполненных работ, без НДС и без ограниченных расходов;
      Con – Индексы цен промышленной продукции для класса КЭДМ-2, в который входят отечественные строительные материалы в месяц заключения договора, по данным Национального бюро статистики, или Индексы цен промышленной продукции для класса КЭДМ-2, в который входят импортные строительные материалы, по данным EUROSTAT.
      Can – Индексы цен промышленной продукции для класса КЭДМ-2, в который входят отечественные строительные материалы в месяц изменения цен, по данным Национального бюро статистики, или Индексы цен промышленной продукции, для класса КЭДМ-2, в который входят импортные строительные материалы, по данным EUROSTAT.
n  - индекс, представляющий порядковый номер материала.

2.1.Определение доли каждого материала (в отдельности), выбранного для пересмотра цены, в стоимости выполненных работ (cn). 
cn= con/L
где: 
con -стоимость работ, выполненных выбранным для пересмотра материалом, в акте выполненных работ, без НДС и без ограниченных расходов;
L -стоимость выполненных работ в ценах присужденной оферты, без НДС, без ограниченных расходов и без стоимости работы

Примечание:Для выбранных композитных материалов, отсутствующих в статистических данных, предприниматель должен представить развернутое обоснование формирования цены на дату заключения договора согласно подготовительным сетям, таким образом, будет изменена стоимость сырья, использованного для получения композитного материала. В результате будет получена измененная стоимость композитного материала (Can).

3. Определение коэффициента, представляющего долю топлива при использовании оборудования и механизмов в стоимости выполненных работ, (d).

Для пересмотра стоимости оборудования и механизмов выбираются для расчета основное оборудование и механизмы (занимающие существенную долю в формировании стоимости работ, включенных в Акт), таких как: трамбовщик, компрессор, автогрейдер, экскаватор, бульдозер, кран, распределитель, фреза, самосвал и другие, осуществляется по формуле:
d = Σ dn     (dn= hn x kn )

где: 
hn -доля топлива в стоимости выбранного для пересмотра строительного оборудования или механизма, без НДС и без ограниченных расходов;
kn -доля выбранного для пересмотра строительного оборудования или механизма  в стоимости выполненных работ, без НДС и без ограниченных расходов;
n  - индекс, представляющий порядковый номер  выбранного оборудования или механизма.

3.1.Определение доли топлива в стоимости выбранного для пересмотра строительного оборудования или механизма ( hn). 
hn= Scn / Dun
где: 
Scn –стоимость топлива (леев/маш-час) в стоимости представленного в оферте оборудования, без НДС и без ограниченных расходов;
Dun -цена оборудования или механизма на дату заключения договора, без НДС и без ограниченных расходов.
Стоимость топлива в стоимости строительного оборудования или механизма определяется согласно расходу (л/маш-час) из его технического паспорта, таким образом, рассчитывается стоимость топлива (леев/маш-час), с представлением в приложении подтверждающей документации, использованной при расчете цены (остальные расходы в формировании цены оборудования согласно CP L 01.04-2012 не учитываются, и нет необходимости в их представлении). 

3.2.Определение доли каждого оборудования или механизма (в отдельности), выбранного для пересмотра цены, в стоимости  выполненных работ ( kn). 
kn= Sn/L
где: 
Sn -стоимость работ, выполненных выбранным для пересмотра оборудованием или механизмом, без НДС и без ограниченных расходов.
L -стоимость выполненных работ в ценах присужденной оферты, без НДС, без ограниченных расходов и без стоимости работы.

Расчет коэффициента изменения (Va), который подлежит применению к стоимости выполненных работ, согласно представленному механизму, должен сопровождаться приложениями, подтверждающими достоверность данных.
Стоимость пересмотра представляется отдельно от сметы выполненных работ в ценах присужденной оферты, в виде таблице, следующим образом:

	Стоимость выполненных работ в ценах присужденной оферты, без НДС, без ограниченных расходов и без стоимости работы.
	100%
	  L, леев

	Стоимость изменения 
	Va – 1
	Y = L*(Va – 1), леев

	НДС
	20%
	Z = Y* 0,2, леев

	Всего (Стоимость пересмотра     с НДС)
	                 
	V=  Y + Z, леев



*Примечание. К настоящему Способу расчета представлены в приложении примеры изменения стоимости компонентов и определения коэффициентов.

