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	Описание профессии

	Определение профессии: Техник по защите и рациональному использованию воды (далее — Техник) осуществляет мониторинг и эксплуатацию компьютеризированных систем управления и сопутствующего оборудования объектов водоснабжения и водного хозяйства; контролирует систему питьевого водоснабжения, включая процессы фильтрации, очистки и хранения воды, а также процессы очистки сточных вод и удаления отходов из систем водоснабжения и водоотведения; оценивает состояние поверхностных вод и гидротехнических сооружений.
Техник участвует в организации и контроле работ, выполняемых на водных объектах и гидротехнических сооружениях (плотинах, водохранилищах и др.), ведет учет данных и информирует ответственных лиц и структур о ходе процессов водозабора, очистки и распределения воды, показателях качества забираемой и подаваемой воды, а также осуществляет постоянный контроль параметров качества очищенных сточных вод, сбрасываемых в водные объекты.
В рамках своей деятельности Техник обеспечивает наличие чистой, защищенной и рационально управляемой воды для населения и окружающей среды, ведет учет уровней воды и информирует компетентные органы о достижении предупредительных отметок и угрозе наводнений; предлагает меры по совершенствованию технологических процессов водоснабжения и очистки сточных вод, эффективно использует расходные материалы, природные и энергетические ресурсы. Кроме того, он способствует обеспечению качества и рационального управления водными ресурсами посредством эксплуатации и мониторинга процессов водозабора, очистки, хранения и распределения воды, а также процессов сбора, очистки и отвода сточных вод в соответствии с действующими нормативными требованиями и технологическими процедурами.
Основные должностные обязанности:
(В области контроля технического состояния объектов системы публичной канализации)
· мониторинг значений показателей качества сточных вод, сбрасываемых промышленными предприятиями и другими потребителями в систему канализации, на соответствие предельно допустимым концентрациям загрязняющих веществ, установленным стандартами качества и нормативными актами, а также контроль параметров очищенных сточных вод при их сбросе в водные объекты;
· оказание поддержки операторам систем водоснабжения и очистки сточных вод при эксплуатации и техническом обслуживании установок подготовки питьевой воды и очистных сооружений, а также контроль соблюдения технологических процедур очистки питьевой воды и сточных вод;
· участие, при необходимости, в определении органолептических и физических показателей качества воды, отборе, консервации проб и эксплуатации лабораторного оборудования для оценки качества воды;
· использование технического оборудования при выполнении работ по мониторингу систем водоснабжения и водоотведения;
· участие в техническом обслуживании объектов систем водоснабжения и водоотведения, применение специализированного программного обеспечения для управления водными ресурсами;
· регистрация и анализ данных с целью ведения актуальных баз данных, необходимых для выполнения профессиональной деятельности.
(В области водного хозяйства)
· участие в управлении, мониторинге и охране водных ресурсов, включая водоохранные зоны, для обеспечения их рационального и устойчивого использования населением, промышленностью, сельским хозяйством и в природоохранных целях в соответствии с отраслевыми нормативными требованиями;
· участие в управлении, мониторинге и охране земель водного фонда, а также в реализации мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий наводнений, борьбе с эрозией, засухой и опустыниванием;
· мониторинг состояния водных объектов и гидротехнических сооружений в зоне водозабора;
· регистрация уровней воды и передача информации компетентным лицам и организациям при превышении установленных контрольных отметок, в том числе при угрозе наводнений;
· эксплуатация и техническое обслуживание водных объектов и гидротехнических систем;
· сбор, первичная обработка, интеграция и передача гидрологических данных;
· участие в работах по благоустройству и защите водных объектов в пределах речных бассейнов и суббассейнов;
· предупреждение и снижение рисков наводнений, засух, загрязнения, эрозии и опустынивания.

Условия труда (физическая и социально-организационная среда):
Физическая среда: Работа выполняется как в офисе, так и на открытом воздухе — вблизи поверхностных и подземных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, где погодные условия могут существенно изменяться. Техник может работать в лаборатории, участвуя в проведении лабораторных испытаний и анализов для определения показателей качества исходной, питьевой и сточной воды.
Социально-организационная среда: Работа осуществляется в составе коллектива с соблюдением установленной организационной иерархии государственного или частного предприятия. Рабочий график определяется работодателем и может предусматривать сменный режим работы, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций.

Профессиональные риски:
· общие риски: производственный травматизм (падения, ушибы); воздействие перепадов температуры и неблагоприятных погодных условий.
· психоэмоциональные риски: эмоциональное перенапряжение, стресс, обусловленный необходимостью длительной концентрации внимания при работе с гидрологическими, гидрогеологическими и метеорологическими данными, повышенная ответственность при мониторинге состояния гидротехнических сооружений, водных объектов и зон водозабора.

Перспективы на рынке труда: Воздействие изменения климата и растущий дефицит водных ресурсов как на мировом, так и на национальном уровне свидетельствуют о том, что сфера водного хозяйства, особенно обеспечение населения питьевой водой, требует рационального планирования и управления водными ресурсами с привлечением квалифицированных специалистов.
Обеспечение населения качественными, эффективными и экономически обоснованными услугами водоснабжения и санитарии является одной из стратегических задач, предусмотренных: Директивой (ЕС) 2020/2184 о воде, предназначенной для потребления человеком, Директивой 2000/60/ЕС, устанавливающей основы водной политики Европейского союза, Директивой (ЕС) 2024/3019 об очистке городских сточных вод, Целями устойчивого развития ООН (ЦУР 6.1 и 6.2), подлежащими достижению к 2030 году.
Таким образом, спрос на специалистов в области водного хозяйства и охраны водных ресурсов будет продолжать расти благодаря стратегической важности водных ресурсов и постоянному ужесточению экологических требований.
Оборудование, техника, инструменты и материалы:
Средства индивидуальной защиты
Средства индивидуальной защиты
· Средства индивидуальной защиты рабочий комбинезон (спецодежда), сигнальный жилет, защитная каска, защитная обувь с противоскользящей подошвой, резиновые сапоги для работы во влажной среде, защитные перчатки, защитные очки, влагозащитная одежда, спасательный жилет при работе вблизи водоемов.
· Техническое оборудование: ручные и автоматические устройства для отбора проб воды, емкости для отбора, упаковки, транспортировки и хранения проб воды (бутыли, контейнеры, ящики, холодильное оборудование).
· Машины и установки: гидротехнические машины, установки для водозабора, очистки, перекачки и очистки сточных вод, а также оборудование для мониторинга состояния поверхностных вод и гидротехнических сооружений.
· Контрольно-измерительные приборы: лазерный дальномер, компас и GPS-приемник, термометры, психрометры, приборы для измерения расхода воды, концентрации веществ, давления и уровня воды, портативный pH-метр и другие средства измерений.
· Материалы: химические реагенты для консервации, анализа и очистки воды, стандартные тест-системы для определения качества воды, трубы и трубопроводные элементы систем водоснабжения.
Программное обеспечение: специализированные программные продукты для управления водными ресурсами (включая систему SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition)), компьютерная техника, мобильные телефоны, планшеты, а также технологические схемы насосных станций, станций водоподготовки и очистки сточных вод.
Перспективные направления развития: использование открытых информационных систем (Open Source) при планировании управления водными ресурсами (например, автоматизированной информационной системы «Государственный водный кадастр»), гармонизация национальной нормативной базы с европейскими стандартами;обмен опытом и внедрение лучших практик управления водными ресурсами, внедрение принципов «зеленой» экономики и разработка стратегий по снижению факторов, ухудшающих качество воды, посредством применения экологически безопасных технологий и современного оборудования для очистки природной и сточной воды, применение бассейнового принципа управления водными ресурсами в соответствии с положениями Директивы 2000/60/ЕС Европейского Парламента и Совета от 23 октября 2000 года, устанавливающей основы водной политики Европейского союза.
Специфические данные: Техник должен быть физически и психически пригоден к выполнению профессиональных обязанностей и ежегодно проходить обязательный профилактический медицинский осмотр в соответствии с Постановлением Правительства Республики Молдова № 1079/2023 «Об обязательных профилактических медицинских осмотрах работников» (Официальный монитор Республики Молдова, 2024 г., № 89–92, ст. 207).

	СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА

	Общие (трансверсальные) компетенции (CG):
CG1. Применение требований охраны труда, техники безопасности и санитарно-гигиенических норм.
CG2. Применение положений отраслевой нормативной базы, инструкций и процедур, регулирующих профессиональную деятельность.
CG3. Рациональное использование энергетических ресурсов и продвижение принципов «зеленой» экономики.
CG4. Использование цифровых и коммуникационных технологий.
CG5. Чтение и использование технической документации, чертежей, схем, технологических диаграмм и других технических материалов.

	Должностные обязанности и рабочие задачи
	Профессиональные компетенции (ПК) и их связь с задачами 
	Критерии реализации рабочих задач, связанных с профессиональными компетенциями  

	ОБЯЗАННОСТЬ 1. Обеспечение процесса забора и перекачки воды из поверхностных и/или подземных источников

Задача 1.a. Рассмотрение разрешительных документов на забор и перекачку воды из подземных и/или поверхностных водных объектов.
Задача 1.b. Регистрация уровня воды в поверхностных источниках.
Задача 1.c. Учет данных о водном объекте и гидрологическом режиме.
Задача 1.d. Получение данных о объемах воды, необходимых для перекачки.
Задача 1.e. Мониторинг параметров работы насосного оборудования.
Задача 1.f. Проверка состояния оборудования, сооружений для забора и перекачки воды из подземных и/или поверхностных водных объектов.
Задача 1.g. Анализ параметров качества сырой воды, забираемой из поверхностных и/или подземных водных объектов.
Задача 1.h. Учет объема забранной воды.
Задача 1.i. Мониторинг гидродинамического режима в подземных водных объектах.
Задача 1.j. Анализ эксплуатационных параметров артезианских скважин, водозаборных станций и насосных станций для перекачки воды.





	ПК 1. Управление водными объектами (подземные и поверхностные водные объекты, используемые в качестве источника водоснабжения)
(1.b; 1.c; 8.a; 8.c; 8.d;)



	
	1.1. Отслеживает, визуально и/или с помощью специального оборудования, уровень водотоков в зоне водозабора с целью обеспечения экологического/санитарного стока..
1.2. Отслеживает пьезометрический уровень воды в подземных водных объектах (водоносных горизонтах) с целью регистрации данных и отслеживания эволюции гидродинамического режима.
1.3. Производит, в соответствии с правилами эксплуатации, записи в журналах учета/базах данных об уровне воды в поверхностных водных объектах и пьезометрическом уровне в подземных водных объектах/водоносных горизонтах.
1.4. Осуществляет первичную обработку гидрологических, метеорологических и гидрогеологических данных по поверхностным и подземным водным объектам для их регистрации и передачи компетентным лицам/структурам.
1.5. Контролирует надлежащее состояние зон охраны поверхностных (река, участок реки, водохранилище, пруд, накопительный бассейн, копань) и подземных водных объектов, информируя компетентных лиц/структур в случае выявления несоответствий.

	
	CP 2. Operarea procesului de captare a apei din surse de apă de suprafață
(1.a; 1.d; 1.e; 1.f; 1.g; 1.h; 1.j; 2.h; 3.j; 8.a; 8.d;)

	2.1. Применяет положения нормативной базы по охране здоровья и безопасности труда в процессе забора воды из поверхностных источников водоснабжения.
2.2. Рассматривает разрешительные документы, выданные бенефициарам, в соответствии с положениями нормативных актов в области систем водоснабжения из водных объектов/поверхностных источников.
2.3. Осуществляет мониторинг соблюдения разрешенных лимитов забора воды во избежание истощения запасов поверхностных вод.
2.4. Использует полученные данные об объемах воды, необходимых для перекачки, обеспечивая соблюдение лимитов забора и перекачки воды из поверхностных водных объектов.
2.5. Осуществляет мониторинг гидрологических параметров на гидрологических постах Национальной сети гидрологического мониторинга в зоне эксплуатации и уровень воды на водозаборном сооружении, используя специальные контрольно-измерительные приборы.
2.6. Систематически инспектирует состояние систем/оборудования водозабора в период их эксплуатации для оценки технического состояния и составления отчетов для компетентных лиц/структур.
2.7. Ведет учет запаса воды в накопительных бассейнах, оперативно докладывая о возникающих проблемах вышестоящему руководству, ответственным структурам/лицам.
2.8. Постоянно наблюдает за  качеством воды, отбирая пробы из водозабора для анализа операционных органолептических и физических параметров (запах, вкус, мутность, цвет).
2.9. Сравнивает органолептические параметры с предельно допустимыми значениями, информируя ответственных лиц/структур в случае несоответствия требованиям качества и/или установления факта аварийного загрязнения.
2.10. Обеспечивает работу систем регулирования уровня воды в целях поддержания заданных расходов.
2.11. Своевременно информирует ответственных лиц/структур о подаче/прекращении распределения воды потребителю в случае отклонений в процессе забора/распределения воды или изменения параметров её качества.Aplică prevederile cadrului normativ privind securitatea și sănătatea în muncă în procesul de captare a apei din surse de ape de suprafață.

	
	ПК 3. Управление процессом забора воды из подземных источников (водных объектов)
(1.a; 1.d; 1.e; 1.f; 1.g; 1.h; 1.i; 1.j; 3.j; 8.a; 8.d;)
	3.1 Применяет нормы охраны здоровья и безопасности труда в процессе забора подземных вод из водоносных горизонтов, а также соблюдает нормы безопасности водозаборных/насосных сооружений.
3.2 Рассматривает разрешительные документы, выданные бенефициарам в соответствии с положениями нормативных актов в области систем водоснабжения из подземных водных объектов.
3.3 Контролирует соблюдение разрешенных лимитов забора воды во избежание сверхэксплуатации запасов воды в водоносных горизонтах.
3.4 Обеспечивает соответствие количественных параметров забора подземных вод производительности насоса, адаптируя параметры работы насосного оборудования к техническим нормам и мощности водоносного горизонта.
3.5 Постоянно проверяет состояние оборудования и сооружений для перекачки воды из подземных объектов, учитывая технологические параметры перекачки.
3.6 Инспектирует оборудование, мониторируя условия работы контрольно-измерительных приборов, установок (фильтров, дозаторов хлора, манометров и т.д.), отслеживая заданные расходы, давление и температуру забираемой воды.
3.7 Периодически запрашивает проведение лабораторных испытаний качества подземных вод для обеспечения соответствия параметров качества.
3.8 Регистрирует эксплуатационные параметры водозаборов подземных вод и перекачки воды, периодически проверяя объем (количество) забранной воды по отношению к установленным нормам/потребностям.
3.9 Отслеживает эксплуатационные параметры насосов на водозаборах подземных вод, обеспечивая их работу в соответствии с технологическими параметрами эксплуатации.
3.10 Производит измерения пьезометрического уровня (статического и динамического) подземных вод на водозаборах, регистрируя результаты в техническом паспорте водозабора подземных вод.
3.11 Периодически измеряет пьезометрический уровень (статический и динамический) в скважинах водоносного горизонта, предназначенных для водозабора, регистрируя результаты в техническом паспорте водозабора подземных вод.
3.12 Обеспечивает функционирование водозаборов подземных вод и насосных станций, а также техническое обслуживание сооружений/оборудования для забора и перекачки воды в соответствии с их технологическими параметрами эксплуатации.
3.13 Обеспечивает функционирование установок/оборудования для забора воды из скважин водоносного горизонта, а также их техническое обслуживание в соответствии с их технологическими параметрами эксплуатации.
3.14 Информирует ответственный персонал о подаче/прекращении распределения воды потребителю в случае несоответствий в процессе забора/распределения воды из подземного водного объекта или изменения параметров качества воды.

	ОБЯЗАННОСТЬ 2. Обеспечение процесса очистки, хранения, перекачки и распределения воды
Задача 2.a. Анализ параметров качества воды.
Задача 2.b. Обеспечение технологических параметров эксплуатации установок для очистки воды.
Задача 2.c. Техническое обслуживание установок и оборудования для очистки, хранения, перекачки, транспортировки и распределения воды.
Задача 2.d. Участие в определении доз реагентов, необходимых для обеспечения процесса очистки/дезинфекции воды.
Задача 2.e. Мониторинг технологического режима очистки воды.
Задача 2.f. Учет записей в рабочих технологических журналах эксплуатационного персонала.
Задача 2.g. Мониторинг технологических показателей эффективности процесса очистки, хранения, перекачки, транспортировки и распределения воды.
Задача 2.h. Обеспечение запаса воды для противопожарных нужд/аварийных ситуаций.
Задача 2.i. Мониторинг технологического процесса работы станций очистки, хранения, перекачки, транспортировки и distribution воды.
Задача 2.j. Проведение работ по техническому обслуживанию установок и оборудования для очистки и хранения воды.


	ПК 4. Управление процессом очистки, хранения и перекачки воды 
(2.a; 2.b; 2.c; 2.d; 2.e; 2.f; 2.g; 2.h; 2.i; 2.j; 3.j; 8.a; 8.d;)


	4.1. Применяет положения нормативной базы по охране здоровья и безопасности труда в процессе очистки, хранения, перекачки воды.
4.2. Участвует в отборе проб воды для проведения испытаний операционных органолептических и физико-химических параметров (запах, вкус, мутность, цвет, pH и т.д.).
4.3. Анализирует лабораторные результаты параметров качества воды для регулирования оборудования и систем очистки воды.
4.4. Отслеживает эксплуатационные параметры установок очистки воды на протяжении всего технологического процесса очистки, хранения и распределения воды, обеспечивая соблюдение положений технологического проекта.
4.5. Участвует в установлении доз реагентов, необходимых для обеспечения процесса дезинфекции воды в соответствии с установленными нормами, а также в отборе проб воды для проведения лабораторных испытаний с целью определения эффективности реагентов, используемых в процессе очистки воды.
4.6. При необходимости корректирует дозы реагентов, необходимых для обеспечения процесса дезинфекции воды.
4.7. Принимает решения по дозам коагулянта/флокулянта, необходимых для обеспечения качества воды (на основании показателей мутности).
4.8. Обеспечивает техническое обслуживание оборудования и установок для очистки воды со строгим соблюдением указаний производителя.
4.9. Постоянно контролирует технологический процесс очистки воды, включая промывку фильтров, промывку отстойников, промывку резервуаров и т.д.
4.10. Периодически проверяет данные в рабочих технологических журналах эксплуатационного персонала установок и оборудования для очистки, хранения, перекачки, транспортировки и распределения воды.
4.11. Правильно и разборчиво регистрирует технологические показатели эффективности процесса очистки, хранения и распределения воды из поверхностных и/или подземных источников, информируя ответственные структуры/персонал касательно обеспечения запаса воды для противопожарных нужд/аварийных ситуаций.
4.12. Постоянно отслеживает технологический процесс работы станций очистки/перекачки воды, обеспечивая выполнение технологических процессов (коагуляция, флокуляция, отстаивание, фильтрация, дезинфекция и т.д.).
4.13. Участвует в техническом обслуживании оборудования/установок для очистки, хранения и перекачки воды.
4.14. Информирует ответственных лиц о подаче/прекращении подачи воды потребителю в случае отклонений в процессе очистки/хранения/перекачки воды.

	ОБЯЗАННОСТЬ 3. Обеспечение процесса распределения воды
Задача 3.a. Получение объемов воды, необходимых для распределения.
Задача 3.b. Мониторинг объемов распределяемой воды.
Задача 3.c. Обеспечение функционирования оборудования и систем распределения воды.
Задача 3.d. Выявление отклонений в процессе распределения воды.
Задача 3.e. Устранение отклонений в процессе распределения воды.
Задача 3.f. Анализ параметров качества воды.
Задача 3.g. Мониторинг давления воды в распределительных трубопроводах.
Задача 3.h. Участие в процессах промывки/дезинфекции резервуаров и трубопроводов.
Задача 3.i. Участие в выявлении незаконных подключений к распределительным трубопроводам, при необходимости.
Задача 3.j. Информирование ответственных лиц о подаче/прекращении подачи воды.
 
	ПК 5. Управление процессом распределения воды
(3.a; 3.b; 3.c; 3.d; 3.e; 3.f; 3.g; 3.h; 3.i; 3.j; 8.a; 8.d;)

	5.1. Применяет положения нормативной базы по охране здоровья и безопасности труда в процессе распределения воды.
5.2. Регистрирует объемы воды, полученные для распределения потребителям, в соответствии с режимом потребления и/или графиком распределения.
5.3. Обеспечивает учет объемов распределяемой воды в соответствии с нормами и процедурами распределения.
5.4. Участвует в проверке эксплуатационного состояния устройств забора воды (гидрантов) пожарными из наружной сети.
5.5. Постоянно мониторирует технологический процесс, состояние оборудования и систем распределения воды.
5.6. Обеспечивает техническое обслуживание распределительных сетей и сооружений во взаимодействии с техническими бригадами.
5.7. Выявляет несоответствия (незаконное подключение; изменение параметров распределения, давления, потери) в процессе распределения воды в соответствии с установленными процедурами.
5.8. Управляет приборами/установками в соответствии с положениями протокольных превентивных мер в случае выявления несоответствий в процессе распределения воды.
5.9. Изучает результаты лабораторных испытаний, органолептические и физические параметры качества воды, при необходимости, для принятия решения о распределении питьевой воды потребителю.
5.10. Обеспечивает учет давления воды в распределительных трубопроводах, используя специальные контрольно-измерительные приборы.
5.11. Контролирует деятельность рабочих, ответственных за промывку/дезинфекцию резервуаров и водопроводных труб.
5.12. Проводит периодические проверки распределительных трубопроводов/сетей с целью выявления незаконных подключений, аварийных утечек и т.д., при необходимости.
5.13. Регистрирует и информирует потребителей/причастные стороны о подаче/прекращении подачи воды в случае отклонений в процессе распределения воды.

	ОБЯЗАННОСТЬ 4. Обеспечение процесса содержания и эксплуатации внутренних систем водоснабжения и водоотведения
Задача 4.a. Проверка состояния внутренних систем водоснабжения и водоотведения.
Задача 4.b. Участие в проведении испытаний сетей на прочность и плотность.
Задача 4.c. Участие в процессе монтажа внутренних систем водоснабжения.
Задача 4.d. Ввод в эксплуатацию внутренних систем водоснабжения и водоотведения.
Задача 4.e. Мониторинг соответствия входных параметров и технических условий водоснабжения и водоотведения.
Задача 4.f. Мониторинг работы станции подкачки воды.
Задача 4.g. Управление внутренними системами водоотведения.
Задача 4.h. Реализация плана технического обслуживания и ремонта внутренних сетей водоснабжения.

	[bookmark: _gjdgxs]ПК 6. Эксплуатация внутренних систем водоснабжения и эвакуации сточных вод
(4.a; 4.b; 4.c; 4.d; 4.e; 4.f; 4.g; 4.h; 8.a; 8.d;) 

	6.1. Применяет положения нормативной базы по охране здоровья и безопасности труда в процессе содержания и эксплуатации внутренних систем водоснабжения и водоотведения.
6.2. Периодически проверяет состояние внутренних сетей водоснабжения и канализации.
6.3. Контролирует процесс проведения испытаний сетей водоснабжения и канализации на прочность и давление.
6.4. Руководит процессом монтажа внутренних сетей водоснабжения.
6.5. Участвует в координации деятельности по вводу в эксплуатацию внутренних сетей водоснабжения и канализации.
6.6. Проверяет соответствие входных параметров, установленных в проектной документации и технических условиях эксплуатации внутренних систем водоснабжения и водоотведения.
6.7. Постоянно проверяет функциональность станции подкачки воды для обеспечения процесса водоснабжения/водоотведения.
6.8. Проверяет состояние внутренних систем водоотведения для обеспечения их функциональности.
6.9. Обеспечивает реализацию графика технического обслуживания внутренних сетей водоснабжения, а также сетей водоотведения посредством взаимодействия с бенефициарами/ответственными структурами и лицами.
6.10. Обеспечивает реализацию графика содержания и ремонта канализационных сетей, ремонт отдельных участков внутренних сетей посредством эффективной коммуникации с ответственными рабочими и всеми заинтересованными сторонами.

	ОБЯЗАННОСТЬ 5. Управление процессом сбора, приема и перекачки сточных вод
Задача 5.a. Участие в отборе проб воды для проведения лабораторных испытаний.
Задача 5.b. Анализ параметров качества сбрасываемых сточных вод.
Задача 5.c. Мониторинг состояния оборудования и его технических эксплуатационных параметров на насосных станциях сточных вод.
Задача 5.d. Проведение работ по техническому обслуживанию канализационной системы.
Задача 5.e. Мониторинг функциональности оборудования и сопутствующих устройств в установках водоотведения, канализации и перекачки сточных вод.
Задача 5.f. Мониторинг объемов перекачиваемых/сбрасываемых сточных вод.
Задача 5.g. Ведение операционных журналов установок водоотведения, канализации и перекачки сточных вод.

	ПК 7. Управление процессом сбора, приема и перекачки (5.a; 5.b; 5.c; 5.d; 5.e; 5.f; 5.g; 8.a; 8.d;)
	7.1 Применяет положения нормативной базы по охране здоровья и безопасности труда в процессе сбора, транспортировки, очистки и отвода сточных вод 
7.2 Определяет, совместно с ответственными лицами, место отбора проб сточных вод, отводимых в канализационную систему, для проведения лабораторных испытаний с использованием экспресс-тестирующего оборудования и стандартов анализа.
7.3 Изучает показатели качества сточных вод с целью определения их соответствия предельно допустимым значениям.
7.4 Проверяет состояние оборудования/установок для перекачки сточных вод, регистрируя эксплуатационные отклонения от их технических параметров.
7.5 Определяет действия по устранению выявленных неисправностей/отклонений, конструктивно сотрудничая с ответственными бригадами.
7.6 Руководит деятельностью рабочих, ответственных за техническое обслуживание системы канализации сточных вод.
7.7 Систематически проверяет функциональность оборудования и сопутствующих устройств установок очистки и отвода/перекачки сточных вод, обеспечивая их работу.
7.8 Разборчиво заполняет операционные журналы учета объемов перекачиваемых/отводимых вод или вносит данные в IT-системы.
7.9 Периодически проверяет записи в операционных журналах установок/оборудования очистки и отвода/перекачки сточных вод.

	ОБЯЗАННОСТЬ 6. Управление процессами очистки сточных вод и обработки осадка
Задача 6.a. Мониторинг объемов и параметров качества сточных вод, поступающих на очистные сооружения.
Задача 6.b. Мониторинг технологического режима и параметров очистки сточных вод.
Задача 6.c. Повышение эффективности работы очистных сооружений.
Задача 6.d. Обеспечение технологических параметров эксплуатации установок очистки сточных вод/обработки осадка, образующегося на очистной станции.
Задача 6.e. Анализ параметров качества воды на протяжении технологического процесса очистки сточных вод/обработки осадка, образующегося на очистной станции.
Задача 6.f. Участие в определении доз реагентов, необходимых для обеспечения процесса очистки сточных вод/дезинфекции сточных вод/обработки осадка, образующегося на очистной станции.
Задача 6.g. Мониторинг процесса и функциональности оборудования/установок для дезинфекции и дезодорации сточных вод.
Задача 6.h. Доклады о неисправностях/несоответствиях в процессе очистки сточных вод.
Задача 6.i. Ведение рабочих технологических журналов персонала, ответственного за эксплуатацию очистной станции.

	ПК 8. Управление процессами очистки, сброса сточных вод и обработки осадка
(6.a; 6.b; 6.c; 6.d; 6.e; 6.f; 6.g; 6.h; 6.i; 8.a; 8.d;)

	8.1. Применяет положения нормативной базы по охране здоровья и безопасности труда в процессе очистки сточных вод и обработки осадка.
8.2. Систематически анализирует объемы сточных вод и показатели качества сточных вод, поступающих на очистные сооружения, информируя ответственных лиц в случае выявления отклонений.
8.3. Обеспечивает технологический режим эксплуатации станции очистки сточных вод, постоянно мониторируя проектные технологические параметры очистных установок (например, необходимое количество кислорода в аэротенках с активным илом, количество рециркулируемого активного ила и т.д.).
8.4. Осуществляет действия по вводу/выводу в/из эксплуатации установок очистки сточных вод для повышения эффективности технологического процесса очистки сточных вод.
8.5. Регулирует технологические параметры эксплуатации очистных сооружений (первичные/вторичные отстойники, аэротенки с активным илом и т.д.) в рамках очистной станции (ОС) для обеспечения показателей качества воды при сбросе в природные водоприемники.
8.6. Регистрирует, в соответствии со внутренними процедурами, технологические показатели эффективности процесса очистки сточных вод на очистной станции.
8.7. Отслеживает параметры качества воды в технологическом процессе очистки сточных вод и обработки осадка, образующегося на очистной станции.
8.8. Определяет, совместно с технологом очистной станции и специалистами специализированных лабораторий, дозы реагентов, необходимых для обеспечения процесса очистки сточных вод/дезинфекции сточных вод/обработки осадка.
8.9. Анализирует эффективность реагентов (химических веществ, используемых для флокуляции, дезинфекции и т.д.), применяемых в процессе очистки сточных вод или обработки осадка.
8.10. Обеспечивает работу оборудования для дозирования реагентов, используемых в процессе очистки сточных вод и обработки осадка, образующегося на очистной станции, корректируя параметры в соответствии с техническими нормами.
8.11. Систематически проверяет процесс и функциональность установок очистки и дезинфекции сточных вод в соответствии с положениями правил их эксплуатации.
8.12. Обеспечивает техническое обслуживание технологических установок для очистки сточных вод и обработки активного осадка.
8.13. Информирует, в соответствии со внутренними процедурами предприятия, ответственных лиц/службы о выявленных неисправностях/несоответствиях в процессе очистки сточных вод и/или обработки осадка.
8.14. Систематически проверяет записи в журналах установок касательно технологических параметров и маневров, выполненных ответственными лицами в процессе очистки сточных вод. 

	ОБЯЗАННОСТЬ 7. Управление инфраструктурой системы водоснабжения и водоотведения
Задача 7.a. Обеспечение функционирования и безопасного состояния гидротехнических сооружений.
Задача 7.b. Выявление антропогенной деятельности, оказывающей воздействие на инфраструктуру системы водоснабжения и водоотведения.
Задача 7.c. Мониторинг мер по охране и эффективному управлению инфраструктурой системы водоснабжения и водоотведения.
Задача 7.d. Информирование об угрозе наводнений/нарушения целостности инфраструктуры гидротехнической системы.
Задача 7.e. Оптимизация технологических процессов системы водоснабжения и водоотведения.

	ПК 9. Обслуживание инфраструктуры системы водоснабжения и водоотведения (канализации)
(7.a; 7.b; 7.c; 7.d; 7.e; 8.a; 8.d;)
	9.1. Отслеживает визуально целостность гидротехнических сооружений (плотин, водосбросов) в зоне водозабора.
9.2. Управляет инфраструктурой системы водоснабжения, которая включает сооружения и оборудование для забора воды, её хранения, дезинфекции и распределения до границы раздела собственности, установленной в эксплуатационной документации.
9.3. Обеспечивает функциональность гидротехнических сооружений в пределах параметров, заданных правилами эксплуатации, в частности регулирующих систем (водосбросов, водовыпусков), в целях поддержания экосистемы на водотоке в соответствии с утвержденными правилами эксплуатации.
9.4. Координирует деятельность по эксплуатации гидротехнических сооружений в соответствии с действующими нормами.
9.5. Регистрирует данные/информацию о состоянии инфраструктуры гидрографической системы в целях определения мер по защите прилегающих земель и эффективному управлению ресурсами питьевой воды.
9.6. Постоянно картографирует антропогенную деятельность и её воздействие на инфраструктуру гидрографических систем для оперативного вмешательства по ликвидации/уменьшению источников загрязнения водных объектов.
9.7. Обеспечивает эффективное и ответственное управление инфраструктурой системы водоснабжения (забор, очистка, хранение и распределение воды) и водоотведения (сбор, очистка и отвод сточных вод).
9.8. Регистрирует в паводкоопасный период объемы/уровни воды, оценивая угрозу наводнений, и вносит предложения по мерам вмешательства в чрезвычайных ситуациях, таких как паводок, высокий/низкий уровень воды в русле реки и т.д.
9.9. Оперативно докладывает ответственным лицам/структурам об угрозе наводнений/нарушении целостности инфраструктуры гидротехнической системы, незамедлительно принимая меры в случае чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях, относящихся к водным объектам.
9.10. Внимательно и ответственно изучает состояние системы водоснабжения и водоотведения для предложения решений по оптимизации технологических процессов водоснабжения и водоотведения.

	ОБЯЗАННОСТЬ 8. Охрана водных объектов
Задача 8.a. Применение нормативной базы в области водного хозяйства и охраны окружающей среды.
Задача 8.b. Мониторинг антропогенной деятельности, оказывающей воздействие на водные объекты, и потенциальных экологических угроз.
Задача 8.c. Восстановление зон санитарной охраны водных объектов, сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения.
Задача 8.d. Эффективное управление природными и энергетическими ресурсами в процессах водного хозяйства.

	ПК 10. Внедрение принципов зеленой экономики в области водного хозяйства и охраны вод 
(8.a; 8.b; 8.c; 8.d;)
	10.1. Применяет положения нормативной базы по эксплуатации водных объектов для устойчивого использования водных ресурсов и защиты гидробионтов (рыб, земноводных).
10.2. Обеспечивает соблюдение нормативных актов в области водного хозяйства и охраны окружающей среды на протяжении всего технологического процесса забора, очистки, распределения воды потребителям, а также в процессе очистки, обработки и сброса воды в природные бассейны.
10.3. Анализирует антропогенную деятельность и её воздействие на поверхностные и подземные водные объекты для исключения/минимизации потенциальных экологических угроз.
10.4. Выявляет источники загрязнения водных объектов путем периодического контроля их экологического состояния во взаимодействии с компетентными органами.
10.5. Участвует в восстановлении зон санитарной охраны водных ресурсов, сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения.
10.6. Участвует в кампаниях по облесению, озеленению, санитарной очистке прибрежных полос в пределах зон охраны водных ресурсов.
10.7. Оптимизирует потребление энергетических ресурсов на протяжении всего процесса забора, очистки, хранения и распределения питьевой воды, сбора, очистки и отвода сточных вод.
10.8. Способствует использованию экологически чистых материалов с целью соблюдения экологических показателей в процессе управления водными ресурсами.



Нормативно-правовая база, применяемая в деятельности Техника:
· Директива 2000/60/ЕС Европейского Парламента и Совета от 23 октября 2000 г. об установлении рамок деятельности сообщества в области водной политики;
· Директива (ЕС) 2020/2184 о качестве воды, предназначенной для потребления человеком;
· Директива (ЕС) 2024/3019 об очистке городских сточных вод;
· Директива 2006/118/ЕС Европейского Парламента и Совета от 12 декабря 2006 г. о защите подземных вод от загрязнения и ухудшения их состояния;
· Водный закон № 272/2011;
· Кодекс градостроительства и строительства № 434/2023;
· Закон об охране окружающей среды № 1515/1993;
· Закон об охране здоровья и безопасности труда № 186/2008;
· Закон государственном надзоре за общественным здоровьем № 10/2009;
· Закон об общественной услуге водоснабжения и канализации № 303/2013;
· Закон о химических веществах № 277/2018;
· Закон о качестве питьевой воды № 182/2019;
· Закон о безопасной эксплуатации потенциально опасных промышленных объектов и технических установок № 151/2022;
· Постановление Правительства № 199/2014 об утверждении Стратегии водоснабжения и санитарии (2014–2028 гг.);
· Положение об условиях сброса сточных вод в водные объекты, утвержденное Постановлением Правительства № 802/2013;
· Положение об учете и отчетности по используемой воде, утвержденное Постановлением Правительства № 835/2013;
· Положение о требованиях к качеству окружающей среды для поверхностных вод, утвержденное Постановлением Правительства № 890/2013;
· Положение о требованиях к качеству подземных вод, утвержденное Постановлением Правительства № 931/2013;
· Положение о мониторинге и систематическом учете состояния поверхностных и подземных вод, утвержденное Постановлением Правительства № 932/2013;
· Положение о зонах санитарной охраны водозаборов, утвержденное Постановлением Правительства № 949/2013;
· Положение о требованиях к сбору, очистке и сбросу сточных вод в канализационную систему и/или в водные объекты для городских и сельских населенных пунктов, утвержденное Постановлением Правительства № 950/2013;
· Типовое положение об эксплуатации водохранилищ/прудов/копаней, утвержденное Постановлением Правительства № 977/2016;
· Санитарный регламент для малых систем питьевого водоснабжения, утвержденный Постановлением Правительства № 1466/2016;
· Регламент технической эксплуатации общественных систем водоснабжения и канализации (второе издание), утвержденный Приказом Министерства Экономики и Инфраструктуры и Министерства Сельского Хозяйства, Регионального Развития и Окружающей Среды № 331/2018;
· Санитарный регламент о предоставлении на рынке и использовании биоцидных продуктов, утвержденный Постановлением Правительства № 344/2020;
· Положение о Государственном водном кадастре, формируемом Автоматизированной информационной системой «Государственный водный кадастр», утвержденное Постановлением Правительства № 183/2022;
· Санитарный регламент по надзору и мониторингу качества питьевой воды, утвержденный Постановлением Правительства № 651/2023;
· Положение об изучении, эксплуатации и охране подземных вод, утвержденное Постановлением Правительства № 731/2025;
· Национальное руководство по Плану безопасности воды для систем питьевого водоснабжения, утвержденное Приказом Министерства Окружающей Среды и Министерства Здравоохранения № 609/65 от 21.07.2017;
· Методология идентификации и классификации водных объектов, утвержденная Постановлением Правительства № 881/2013;
· Методологии идентификации и назначения зон, уязвимых к нитратам, и зон, чувствительных к питательным веществам, утвержденные Постановлением Правительства № 736/2020;
· Постановление Правительства № 1079/2023 об обязательных профилактических медицинских осмотрах работников;
· NE 1-02:2019, НАРЭ № 394 от 01.11.2019 «Правила безопасности при эксплуатации электроустановок»;
· Практический кодекс в строительстве CP G.03.08:2020 «Установки и сети водоснабжения и канализации. Проектирование и строительство наружных систем питьевого водоснабжения…»;
· Регламент технической эксплуатации общественных систем водоснабжения и канализации (второе издание), утвержденный приказом MADRM/MEI;
· Положение об авторизации, строительстве, регистрации, контроле и эксплуатации индивидуальных систем сбора и очистки сточных вод, утвержденное Постановлением Правительства № 508/2024.



