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	ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

	Определение рода занятий: Изготовитель-монтажник изделий из дерева производит, обрабатывает и собирает элементы и изделия из дерева (мебель, двери, окна, декоративные или структурные компоненты), используя ручные инструменты и механизированное оборудование. Деятельность включает в себя распиловку, формовку, отделку и монтаж изделий в соответствии с техническими чертежами и требованиями к качеству. 
Цель деятельности: создание функциональных и эстетичных изделий из дерева, соответствующих техническим проектам, стандартам качества и требованиям заказчика.
Личные качества: внимание к деталям; ловкость и точность движений рук; терпение и настойчивость; практический склад ума; ответственность; умение работать в команде; креативность (особенно для отделки и дизайна).
Знания: видов древесины и их характеристик; технологий деревообработки; символов для чтения технических чертежей; норм качества и стандартов в данной области; правил охраны здоровья и безопасности труда; особенностей процессов отделки изделий из дерева (лакирование, покраска, шлифовка).
Профессиональные навыки: определение этапов работы в соответствии с технологическим процессом; измерение и проверка размеров; использование специального оборудования; распиловка и обработка древесины; сборка компонентов; монтаж готовых изделий; выявление несоответствий и их исправление/устранение.
Оборудование, инструменты, приспособления и материалы:
· рабочая одежда и средства защиты: комбинезон; защитные перчатки; защитные очки; каска (при необходимости); защитные ботинки; пылезащитная маска;
· специальное оборудование: циркулярная пила; строгальный станок; фрезерный станок; шлифовальный станок; станок с числовым программным управлением (ЧПУ) (в современных мастерских); пресс для дерева;
· инструменты, приспособления, контрольно-измерительные приборы (КИП): рулетка, штангенциркуль, угольник; уровень; ручная пила; молоток, отвертка; клещи; плотницкий складной метр;
· материалы и расходные материалы: массив дерева; плиты ДСП, МДФ; клеи (ПВА); лаки и краски; шурупы, гвозди, петли; наждачная бумага;
· программное обеспечение (ПО): CAD-программы (например, AutoCAD); software для проектирования мебели; специализированное software для работы станков с числовым программным управлением.
Требуемые условия труда (физическая и социально-организационная среда):
физическая среда: мастерская или производственный цех; умеренный/высокий уровень шума; воздействие древесной пыли; требуется физическое усилие и работа на ногах; использование механизированного оборудования;
социально-организационная среда: работа в команде; соблюдение сроков выполнения; координация с проектировщиками и руководством; деятельность, организованная по технологическому потоку.
Профессиональные риски:
общие риски: травмы при работе на оборудовании; порезы или ушибы; воздействие пыли и химических веществ; чрезмерный шум;
профессиональные заболевания: респираторные заболевания; проблемы со слухом; заболевания позвоночника; дерматиты (контакт с химическими веществами).
Перспективы рынка труда: Профессия Изготовитель-монтажник изделий из дерева стабильна и востребована, так как деревообрабатывающая промышленность и производство мебели пользуются постоянным спросом. Возможности трудоустройства существуют как на фабриках, так и в малых мастерских или в рамках индивидуальной деятельности.
Будущие тенденции в этой области: автоматизация процессов (станки с ЧПУ); растущий спрос на индивидуальную мебель; использование экологически чистых материалов; цифровизация проектирования (3D); акцент на дизайн и энергоэффективность.

	ФОНД ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА

	Общие (пересекающиеся) компетенции (ОК)
ОК 1. Чтение технической документации: проектов/технических схем, рабочих карт, технических инструкций
ОК 2. Развитие предпринимательства и ориентация на качество
ОК 3. Коммуникация и работа в команде
ОК 4. Использование цифровых платформ, методов и техник коммуникации
ОК 5. Продвижение продуктов, услуг и систем на основе экологически чистых и устойчивых технологий.

	Атрибуции/
рабочие задачи
	Профессиональные компетенции (ПК) и взаимосвязь с рабочими задачами
	Критерии для проведения действий, связанных с профессиональными компетенциями

	АТРИБУЦИЯ 1. Организация деятельности и индивидуального рабочего места
Задание 1.a.. Применение норм охраны охраны здоровья и безопасности труда (ОЗБТ), правил пожарной безопасности и охраны окружающей среды.
Задание 1.b. Анализ рабочего задания/заказа, распределенного руководителем или полученного от клиента.
Задание 1.c. Анализ технологической карты или эскиза клиента для изделия, которое предстоит изготовить.
Задание 1.d. Определение потребности в оборудовании, станках, сырье и материалах.
Задание 1.e. Установление этапов работы и последовательности работ для выполнения задания.
Задание 1.f. Координация рабочего процесса/этапов работы с руководителем и членами команды.
Задание 1.g. Подготовка индивидуального места и/или верстака к работе.
	ПК 1. Планирование деятельности на основе технологической карты или эскиза клиента
(1.a; 1.b; 1.c; 1.e; 1.f; )




	1.1. Принимает участие в периодическиă инструктажfă по соблюдению норм ОЗБТ, пожарной безопасности, подтверждая своей подписью в Журнале регистрации инструктажей ОЗБТ, ответственность за соблюдение требований на протяжении всего периода профессиональной деятельности.
1.2. Рационально использует природные и энергетические ресурсы, применяя принципы устойчивой экономики и нормы по охране окружающей среды.
1.3. Изучает рабочее задание, распределенное руководителем, или заказ, полученный от клиента, в целях определения специфических особенностей работ, установления технологических этапов и ресурсов, необходимых для его выполнения.
1.4. Внимательно изучает эскиз клиента / технологическую карту изготавливаемого изделия для проверки технологических параметров и предотвращения отклонений и/или перерасхода материалов и ресурсов.
1.5. Определяет этапы и последовательность работ в зависимости от сложности рабочего задания или изготавливаемого изделия из дерева.
1.6. Использует методы уверенного общения и активного слушания для координации рабочего процесса/этапов работы с руководителем и членами команды.

	
	ПК 2. Обеспечение оборудованием, станками, сырьем и материалами
(1.d; 1.g;)

	2.1. Определяет потребность в оборудовании, станках и материалах на основе анализа эскиза клиента и/или технологической карты, специфики изготавливаемого деревянного изделия и сырья, а также особых требований клиента.
2.2. Согласовывает с клиентом закупку сырья в случае работы в качестве частного предпринимателя, применяя принцип соотношения цены и качества.
2.3. Получает со склада специальное оборудование, необходимое для выполнения рабочего задания, в соответствии с внутренними процедурами предприятия.
2.4. Эргономично размещает необходимые инструменты, оборудование и приспособления в соответствии с установленными этапами работы, соблюдая последовательность операций и технологических этапов.

	АТРИБУЦИЯ 2. Общение с клиентом, членами команды, руководителем
Задание 2.a. Уточнение специфики рабочего задания/заказа с руководителем и/или с клиентом.
Задание 2.b. Согласование с клиентом эскиза изделия из дерева в случае работы в качестве частного предпринимателя.
Задание 2.c. Консультирование с руководителем/клиентом при возникновении трудностей/отклонений/несоответствий в рабочем процессе.
Задание 2.d. Передача изделия из дерева клиенту или ответственному лицу внутри компании.
Задание 2.e. Консультирование клиента по особенностям эксплуатации готовых изделий, при необходимости.
	ПК 3. Использование техник общения и сотрудничества с руководителем, членами команды и клиентом
(2.a; 2.b; 2.c; 2.d; 2.e;)

	3.1. Получает дополнительные сведения о рабочем задании в результате повторных проверок и изучения проекта.
3.2. Совместно с руководителем/членами команды устанавливает соответствие эскиза клиента реальным возможностям технологического процесса.
3.3. При необходимости рекомендует клиенту скорректированный эскиз и оптимальные решения для качественного изготовления изделия из дерева (в случае работы в качестве частного предпринимателя).
3.4. Оперативно сообщает руководителю или заказчику о трудностях, отклонениях и несоответствиях, возникших в процессе работы, предлагая рекомендации/решения по их устранению.
3.5. При передаче изделия из дерева клиенту в обязательном порядке заполняет акт приема-передачи с приложением первоначального эскиза/проекта и указанием срока и условий гарантии. 
3.6. Используя специальную терминологию, информирует клиента/заказчика о правилах эксплуатации поставленного изделия, исходя из типа использованного материала и особенностей его использования.

	АТРИБУЦИЯ 3. Эксплуатация деревообрабатывающих станков, оборудования, инструментов, приспособлений и КИП
Задание 3.a. Приемка оборудования, инструментов, приспособлений и КИП.
Задание 3.b. Учет оборудования, инструментов, приспособлений и КИП, принятых для использования.
Задание 3.c. Подбор оборудования, инструментов, приспособлений и КИП, соответствующих видам работ/заданию/этапу работы.
Задание 3.d. Проверка функциональности деревообрабатывающих станков
Задание 3.e. Подготовка оборудования и приспособлений, необходимых для выполнения задания.
Задание 3.f. Применение указаний производителя/технического паспорта деревообрабатывающих станков, оборудования, инструментов, приспособлений и КИП при их использовании.
Задание 3.g. Техническое обслуживание деревообрабатывающих станков, оборудования, инструментов, приспособлений и КИП.
Задание 3.h. Возврат оборудования, инструментов, приспособлений и КИП, при необходимости.
	ПК 4. Использование деревообрабатываю-щих станков, оборудования, инструментов, приспособлений и КИП
(1.a; 1.b; 1.c; 3.a; 3.b; 3.c; 3.d; 3.e; 3.f; 3.g; 3.h; )

	4.1. Получает от ответственного лица/руководителя оборудование, инструменты, приспособления и КИП в соответствии с актом приема-передачи и операционными особенностями субъекта.
4.2. Обеспечивает учет и надлежащее функционирование оборудования, инструментов, приспособлений и КИП, принятых на ответственное хранение, периодически проверяя их и представляя в процессе инвентаризации, организуемой на уровне подразделения или субъекта.
4.3. Выбирает только то оборудование, инструменты, приспособления и КИП, которые необходимы для выполнения определенного этапа работы, в целях обеспечения эргономичности технологического процесса.
4.4. В обязательном порядке проводит визуальный осмотр технического состояния деревообрабатывающего станка перед его запуском, соблюдая нормы ОЗБТ.
4.5. Ответственно и с соблюдением требований ОЗБТ включает деревообрабатывающий станок для проверки его функциональности, приостанавливая работы в случае обнаружения несоответствий и обеспечивая их устранение ответственным лицом. 
4.6. Внимательно проверяет состояние оборудования и приспособлений, необходимых для выполнения рабочего задания, запрашивая при необходимости привлечение ответственного специалиста или сообщая руководителю о выбраковке неисправного оборудования или приспособлений.
4.7. В обязательном порядке изучает указания производителя в техническом паспорте деревообрабатывающих станков, оборудования, инструментов, приспособлений и КИП перед их использованием, обращая внимание на специфику работы каждого вида оборудования.
4.8. Запрашивает проведение периодического технического обслуживания деревообрабатывающих станков, оборудования, инструментов, приспособлений и КИП на основании учета количества отработанных часов и объема выполненных работ. 
4.9. Обеспечивает техническое обслуживание деревообрабатывающих станков, оборудования, инструментов, приспособлений и КИП в соответствии с гарантийными сроками и условиями обслуживания, установленными при вводе оборудования в эксплуатацию, согласно указаниям производителя и внутренним процедурам предприятия.
4.10. Передает по акту приема-передачи оборудование, инструменты, приспособления и КИП при выявлении технических дефектов, не подлежащих ремонту, либо по окончании договора аренды/обслуживания/ /выполнения работ.

	АТРИБУЦИЯ 4. Изготовление мебельных изделий
Задание 4.a. Получение со склада / закупка сырья.
Задание 4.b. Подготовка сырья и фурнитуры.
Задание 4.c. Распил древесины.
Задание 4.d. Облицовывание кромок.
Задание 4.e. Подготовка мест под фурнитуру.
Задание 4.f. Декорирование мебели и крепежных элементов, при необходимости.
Задание 4.g. Сортировка модулей/частей мебели.
Задание 4.h. Упаковка для транспортировки.
	ПК 5. Выполнение процедур раскроя и подготовки сырья
(1.a; 1.b; 1.c; 4.a; 4.b; 4.c;)

	5.1. Получает сырье со склада на основании бланка заказа в соответствии с внутренними процедурами субъекта или закупает его у авторизованных поставщиков в случае работы в качестве частного предпринимателя.
5.2. Применяет технологические процедуры подготовки сырья, проводя визуальный анализ его качества для выявления и устранения возможных несоответствий.
5.3. Размещает сырье на рабочем столе раскроечного оборудования, контролируя/обеспечивая процесс подачи сырья в зону действия пильного диска.
5.4. Производит распил древесины/сырья в соответствии с размерами, указанными в технологической карте или технической спецификации, обеспечивая точность операций, предусмотренных проектом, и соблюдение норм ОЗБТ.
5.5. Сортирует распиленные полуфабрикаты, проверяя соответствие размерам, указанным в технологической карте или технической спецификации, а также качество и специфику последующих этапов обработки.

	
	ПК 6. Нанесение кромок
(1.a; 1.b; 1.c; 4.a; 4.b; 4.d;)

	6.1. Использует специальное оборудование для облицовывания кромок в соответствии с технологической картой или технической спецификацией.
6.2. Проверяет подающие ролики и конвейерную ленту кромкооблицовочных станков/оборудования.
6.3. Выполняет пневматическую регулировку опорных линеек на конвейерной ленте кромкооблицовочных станков/оборудования в зависимости от толщины наносимого кромочного материала.
6.4. Настраивает параметры рабочих агрегатов согласно требованиям технической документации, учитывая толщину деталей.
6.5. Производит предварительный нагрев клея-расплава, проверяя уровень гранул в клеевой ванне (бачке) и устанавливая параметры в соответствии с технической документацией производителя клея.
6.6. Регулирует выдвижной стол и вспомогательные опорные приспособления на одном вертикальном уровне с конвейерной лентой для обеспечения опоры крупногабаритных деталей в процессе работы.
6.7. Внимательно проверяет правильность расположения защитного кожуха и подключение кромкооблицовочного оборудования к вытяжной системе (всасывания) в соответствии с нормами ОЗБТ.
6.8. Размещает полуфабрикаты на конвейерной ленте кромкооблицовочного оборудования, контролируя и обеспечивая процесс подачи деталей в зону нанесения кромки.
6.9. Контролирует качество приклеивания кромок, при необходимости выполняя тестирование на пробной детали.
6.10. Сортирует детали с нанесенной кромкой, учитывая их размеры и специфику последующих этапов обработки.

	
	ПК 7. Отделка мебельных изделий

 (1.a; 1.b; 1.c; 4.a; 4.b; 4.d; 4.e; 4.f; 4.g; 4.h;)

	7.1. Производит точные измерения, размечая места для крепления фурнитуры.
7.2. Выполняет сверление отверстий для крепления фурнитуры вручную или использует сверлильные инструменты/оборудование (дрель, гибкий сверло).
7.3. Устраняет дефекты на деревянных поверхностях мебельных изделий путем шлифования, шпаклевания, лакирования, при необходимости.
7.4. Внимательно монтирует фурнитуру на основании технологической карты или технической спецификации, проверяя ее работоспособность.
7.5. Устанавливает декоративные элементы на готовые мебельные изделия в соответствии с технологической картой или технической спецификацией.
7.6. Распределяет модули/части мебели в соответствии с этапами их сборки.
7.7. Использует защитные материалы (защитную пленку, картон, пенополистирол) для упаковки модулей/частей мебели с целью их транспортировки к месту сборки.
7.8. Принимает участие в процессе погрузки/разгрузки, неся ответственность за правильное и безопасное размещение модулей/частей мебели в транспортном средстве.

	АТРИБУЦИЯ 5. Изготовление плотничных и столярных изделий (двери, окна, декоративные и/или структурные элементы)
Задание 5.a. Анализ эскиза проекта исполнения плотничных/столярных изделий.
Задание 5.b. Подбор специального сырья и фурнитуры, необходимых для сборки плотничных/столярных изделий.
адание 5.c. Обработка древесины противогрибковым/инсектицидным раствором.
Задание 5.d. Распил сырья.
Задание 5.e. Нарезка по размерам.
Задание 5.f. Строгание древесины и/или сырья.
Задание 5.g. Профилирование/формование древесины и/или сырья.
Задание 5.h. Изготовление плотничных/столярных соединений.
Задание 5.i. Сборка деревянных узлов.
Задание 5.j. Финишная отделка плотничных/столярных изделий.
Задание 5.k. Сортировка плотничных/столярных изделий.
Задание 5.l. Упаковка для транспортировки, по необходимости.

	ПК 8. Производство плотничных и столярных изделий 
(двери, окна, декоративные и/или структурные элементы)
(1.a; 1.b; 1.c; 5.a; 5.b; 5.c; 5.d; 5.e; 5.f; 5.g; 5.h; 5.i; 5.j; 5.k; 5.l;)

	8.1. Изучает технологическую карту или техническую спецификацию плотничных/столярных изделий (двери, окна, декоративные и/или структурные элементы), полученных для исполнения.
8.2. Внимательно и ответственно выбирает на складе или у авторизованных поставщиков сырье и фурнитуру, необходимые для сборки плотничных/столярных изделий.
8.3. Наносит противогрибковый/инсектицидный раствор для обработки древесины в соответствии с технологической картой, соблюдая требования пожарной безопасности и нормы ОЗБТ.
8.4. Осуществляет предварительную (грубую) распиловку древесины/сырья на крупные части в соответствии с размерами, указанными в технологической карте/технической спецификации, обеспечивая соблюдение норм ОЗБТ и правильность выполнения операций, предусмотренных проектом.
8.5. Подгоняет сырье под точные размеры, указанные в технологической карте/технической спецификации, с целью исключения и/или минимизации отходов.
8.6. Производит механическую обработку поверхности древесины с использованием строгального оборудования.
8.7. Бережно обрабатывает древесину на станках с числовым программным управлением (ЧПУ), профилируя ее для придания особой структуры/дизайна.
8.8. Доводит деревянную деталь до окончательной формы путем точной обрезки по размерам, скругления, подгонки и подготовки к монтажу (формования).
8.9. Выполняет узлы соединения деревянных элементов в соответствии с требованиями технологической карты/технической спецификации.
8.10. Применяет методы идеальной подгонки и сборки деревянных узлов в соответствии с требованиями технологической карты/технической спецификации.
8.11. Устраняет дефекты деревянных поверхностей плотничных/столярных изделий путем шлифовки, шпаклевки, лакировки, по необходимости.
8.12. Классифицирует плотничные/столярные изделия по технологическому назначению и этапам их сборки.
8.13. Использует защитные материалы (защитную пленку, картон, пенополистирол) для упаковки плотничных/столярных изделий с целью их безопасной транспортировки к месту сборки,по необходимости.

	АТРИБУЦИЯ 6. Сборка изделий  из дерева (каркасов/корпусов мебели, плотничных/столярных изделий)
Задание 6.a. Анализ схемы/технологической карты сборки.
Задание 6.b. Проверка размеров деревянных изделий на месте сборки и фурнитуры.
Задание 6.c. Распределение составных частей/модулей на месте сборки.
Задание 6.d. Применение схемы/технологической карты сборки.
Задание 6.e. Установка фурнитуры.
Задание 6.f. Проверка стыков и зазоров.
Задание 6.g. Регулировка деревянного изделия.
Задание 6.h. Заполнение акта приема-передачи деревянных изделий/модулей.
	ПК 9. Выполнение процессов сборки деревянных изделий
(каркасов/корпусов мебели, плотничных/столярных изделий)

(1.a; 1.b; 1.c; 6.a; 6.b; 6.c; 6.d; 6.e; 6.f; 6.g; 6.h;)

	9.1. Внимательно к деталям изучает технологическую карту/техническую спецификацию для сборки каркаса/корпуса мебели, плотничных/столярных изделий.
9.2. Ответственно контролирует соответствие размеров деревянных изделий на месте сборки и наличие всех элементов фурнитуры.
9.3. Эргономично и в соответствии с этапами/ последовательностью сборки размещает на месте сборки составные части, модули деревянных изделий или плотничные/столярные изделия.
9.4. Собирает составные части/модули деревянных изделий в соответствии со схемой сборки из технологической карты.
9.5. Аккуратно монтирует фурнитуру в соответствии со схемой сборки из технологической карты.
9.6. Визуально и с помощью механических испытаний проверяет стыки/зазоры элементов и узлов деревянных изделий, корпусов мебели, плотничных/столярных изделий.
9.7. Использует специальные оптические приборы для сканирования узлов деревянных изделий, корпусов мебели, плотничных/столярных изделий с целью контроля качества их сборки.
9.8. Подгоняет элементы деревянного изделия, корпусов мебели, плотничных/столярных изделий и их фурнитуру путем дополнительных регулировок и обеспечения плоскостности.
9.9. В обязательном порядке заполняет акт приема-передачи при сдаче деревянного изделия, корпусов мебели, плотничных/столярных изделий с приложением первоначального эскиза/проекта и установлением срока и условий гарантии.

	АТРИБУЦИЯ 7. Монтаж изделий из дерева 
Задание 7.a. Подготовка к монтажу (проверка технической документации по монтажу).
Задание 7.b. Идентификация подлежащих монтажу деревянных элементов и фурнитуры.
Задание 7.c. Организация пространства для монтажа.
Sarcina 7.d. Задание 7.d. Расположение соединений, деталей и узлов.
Задание 7.e. Подготовка систем крепления и анкеровки.
Задание 7.f. Фиксация деревянных изделий на опорах или в предназначенном для них пространстве (двери, окна, мебель и т.д.).
Задание 7.g. Монтаж фурнитуры, по необходимости.
Задание 7.h. Проверка смонтированных изделий.
Задание 7.i. Заполнение акта приема-передачи монтажных работ.
	ПК 10. Монтаж изделий из дерева
(каркасов/корпусов мебели, плотничных/ столярных изделий)

(1.a; 1.b; 1.c; 7.a; 7.b; 7.c; 7.d; 7.e; 7.f; 7.g; 7.h; 7.i;)

	10.1. Правильно интерпретирует техническую документацию: эскизы, чертежи и инструкции по монтажу перед началом работ, оперативно докладывая руководству в случае выявления несоответствий.
10.2. Отбирает подлежащие монтажу деревянные изделия (каркасы/корпуса мебели, плотничные/столярные изделия) и соответствующую фурнитуру, в обязательном порядке проверяя целостность и качество компонентов перед монтажом.
10.3. Подготавливает монтажную площадку путем очистки и удаления препятствий, обеспечивая доступное и безопасное размещение рабочих инструментов, приспособлений и оборудования.
10.4. Размещает соединения, детали и узлы согласно плану монтажа, соблюдая порядок сборки и технологию выполнения работ.
10.5. Выбирает системы крепления и анкеровки в соответствии с типом изделия и монтажной опоры, проверяя их размеры и качество.
10.6. Позиционирует деревянные изделия на опорах или в предназначенном для них пространстве (двери, окна, мебель и т.д.) согласно установленным отметкам и уровням, проверяя стабильность и прочность смонтированного узла.
10.7. Позиционирует фурнитуру и аксессуары с соблюдением предусмотренных отметок и допусков.
10.8. Проверяет петли, ручки, замки, направляющие и другие аксессуары, чтобы убедиться в их исправном функционировании, а также в надежности и долговечности крепления фурнитуры.
10.9. Контролирует выравнивание, вертикальность, горизонтальность и стабильность смонтированного изделия, устраняя выявленные дефекты до сдачи работы.
10.10. Правильно и в полном объеме вносит все выполненные работы в акт приема-передачи монтажных работ, обеспечивая его передачу ответственному лицу субъекта и клиенту.

	АТРИБУЦИЯ 8. Обеспечение качества работ
Задание 8.a. Соблюдение размеров и положений технологической карты или технической спецификации.
Задание 8.b. Проверка качества древесины/сырья.
Задание 8.c. Контроль качества на каждом этапе выполнения рабочего задания.
Задание 8.d. Проверка качества готовых изделий.
Задание 8.e. Проверка стабильности и функциональности смонтированного изделия.
Задание 8.f. Устранение отклонений.
Задание 8.g. Гарантийное обслуживание изготовленных изделий, по необходимости.

	ПК 11. Обеспечение и контроль качества изделий из дерева
(1.a; 1.b; 1.c; 8.a; 8.d; 8.e; 8.f; 8.g;)
	11.1. Выполняет все рабочие операции в соответствии с положениями технологической карты, а любое выявленное отклонение фиксируется и устраняется согласно внутренним процедурам субъекта.
11.2. Внимательно проверяет качество древесины/сырья, оперативно сообщая руководству о выявленных видимых дефектах древесины (узлы, трещины, деформации, биологическое воздействие и т. д.) и устраняя  их путем замены несоответствующего сырья.
11.3. Систематически контролирует качество работ в ходе рабочего процесса, сравнивая результаты проверок с требованиями технической документации, устраняя и/или оперативно докладывая руководству о несоответствиях.
11.4. Визуально и тактильно контролирует качество отделки, обеспечивая эстетичный вид и функциональность изделия в соответствии с требованиями по качеству.
11.5. Контролирует прочность и надежность соединений и крепежных элементов, обеспечивая стабильность и функциональность собранного/смонтированного изделия.
11.6. Осуществляет подгонку/устранение отклонений с использованием подходящих методов и инструментов, без нарушения целостности изделия.
11.7. Осуществляет гарантийное обслуживание изготовленных изделий, выполняя работы по техническому обслуживанию, регулировке или ремонту в установленные сроки, с соблюдением гарантийных обязательств и стандартов качества.

	АТРИБУЦИЯ 9. Завершение рабочего задания / рабочего дня
Задание 9.a. Очистка оборудования, инструментов, приспособлений.
Задание 9.b. Уборка рабочего места.
Задание 9.c. Управление отходами.
Задание 9.d. Отчет о выполнении задания.
Задание 9.e. Документирование объема выполненных работ, по необходимости.


	ПК 12. Обеспечение порядка на рабочем месте и отчетность о выполненной деятельности

(1.a; 1.g; 9.a; 9.d; 9.c; 9.d; 9.e;)
	12.1. В обязательном порядке обеспечивает после завершения работ очистку оборудования, станков, инструментов и приспособлений, удаляя остатки материалов, пыль и загрязнения, без повреждения оборудования и аксессуаров.
12.2. Подготавливает инструменты и оборудование для последующего использования в соответствии с инструкциями производителя по эксплуатации и техническому обслуживанию.
12.3. Обеспечивает уборку рабочего места по окончании деятельности: опилки, пыль и остатки, образовавшиеся в процессе работы, собирая их в полном объеме, поддерживая рабочие поверхности и пути доступа в чистом и безопасном состоянии.
12.4. Сортирует отходы по их типу и категории, раздельно собирая подлежащие переработке материалы и опасные отходы в соответствии с нормами охраны окружающей среды и принципами циркулярной экономики.
12.5. Вывозит собранные отходы в специально отведенные места, соблюдая правила обращения и хранения отходов и обеспечивая соблюдение норм охраны окружающей среды.
12.6. Оперативно, в полном объеме и правильно сообщает руководству о выполненных работах, включая любые возникшие трудности, несоответствия или инциденты.
12.7. Ведет учет объема выполненных работ, при необходимости, делая четкие и разборчивые записи о количестве, рабочем времени и выполненных операциях, обновляя учетные документы в соответствии с внутренними процедурами субъекта.



