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	ОПИСАНИЕ ПРОФЕССИИ

	Определение профессии: оператор одноковшового экскаватора управляет оборудованием для выполнения работ по копке, погрузке, выравниванию и перемещению материалов (грунт, песок, гравий) на строительных площадках, дорожных работах или в карьерах.
Цель деятельности: выполнение экскаваторных и планировочных работ в безопасных условиях; эффективное перемещение материалов; обеспечение правильной работы и технического обслуживания оборудования.
Личные качества: ответственность и дисциплина на рабочем месте; повышенная внимательность и наблюдательность; способность к самоконтролю и концентрации даже в сложных ситуациях; умение планировать свою деятельность и оперативность в принятии решений; устойчивость к физическим и психологическим нагрузкам; соблюдение правил и рабочих инструкций; умение работать в команде и готовность к сотрудничеству.
Знания: трудового законодательства и стандартов охраны труда и техники безопасности; правил эксплуатации экскаватора; устройства и принципа работы одноковшового экскаватора; видов работ, выполняемых с помощью экскаватора, и соответствующих норм качества; типов грунтов и их особенностей; системы сигнализации и организации строительной площадки; правил предотвращения несчастных случаев и действий в аварийных и чрезвычайных ситуациях; рационального использования материальных и временных ресурсов, включая соблюдение экологических норм; основ планового технического обслуживания оборудования.
Профессиональные навыки: эффективная организация рабочего места; правильная и безопасная эксплуатация одноковшового экскаватора; чтение технической документации и чертежей; выполнение земляных, погрузочных, планировочных и профилировочных работ; адаптация методов работы к конкретным условиям местности; выявление и сообщение о технических неисправностях; соблюдение технических требований и качества работ; применение норм охраны труда и техники безопасности; эффективное взаимодействие с другими рабочими и операторами техники.
Оборудование, приборы, инструменты и материалы:
Рабочее и защитное снаряжение: рабочий комбинезон; защитная каска; защитные ботинки с металлическими носками; светоотражающий жилет; защитные перчатки; защитные очки; наушники или беруши.
Инструменты, приспособления, измерительные и контрольные приборы (ИКП): разводные и гаечные ключи; набор инструментов для планового технического обслуживания; манометр для проверки давления; щуп для проверки уровня масла; рулетка; уровень; ручные сигнальные устройства.
Специальное оборудование: одноковшовый экскаватор; экскаваторный ковш (стандартный и, при необходимости, специализированный); гидравлическая система экскаватора; устройства безопасности оборудования; навесное и вспомогательное оборудование экскаватора (при необходимости).
Эксплуатационные и расходные материалы: топливо; масла и технические жидкости; смазочные материалы; материалы для очистки и обслуживания; быстроизнашивающиеся запасные части; сигнальные и предупреждающие материалы; крепёжные элементы и материалы, используемые при перевозке экскаватора.
Программное обеспечение: программное обеспечение для мониторинга и диагностики оборудования (при наличии оснащения); цифровые приложения для регистрации выполненных работ (при необходимости); бортовые электронные системы экскаватора.
Условия труда (физическая и социально-организационная среда):
Физические условия работы: деятельность, осуществляемая преимущественно на открытом воздухе; воздействие перепадов температуры и различных погодных условий; воздействие шума, вибрации и пыли; работа на строительных площадках, неосвоенных территориях или в замкнутых пространствах; умеренные и высокие физические и психические нагрузки.
Социально-организационная среда: командная работа; координация рабочих задач с начальством и коллегами; строгое соблюдение иерархии и должностных обязанностей; сотрудничество с другими операторами оборудования и рабочими; соблюдение сроков; повышенная ответственность за собственную безопасность и безопасность окружающих.
Профессиональные риски:
Общие риски: производственные травмы при управлении техникой; скольжение, падение или опрокидывание оборудования; удары или придавливание в зоне работы; воздействие шума, вибрации и пыли; работа в неблагоприятных погодных условиях.
Профессиональные заболевания/нарушения: заболевания опорно-двигательного аппарата; заболевания позвоночника, вызванные длительной вибрацией; нарушения слуха, вызванные воздействием шума; заболевания дыхательной системы, вызванные вдыханием пыли; хроническая усталость и профессиональный стресс, возникающие из-за постоянной концентрации внимания.
Перспективы на рынке труда: строительный и инфраструктурный сектор находится в непрерывном развитии, что порождает постоянный спрос на квалифицированную рабочую силу. Постоянно востребованы технические и практические профессии, в том числе профессии операторов строительной техники. На рынке труда существуют реальные возможности трудоустройства для операторов экскаваторов как в Кишиневе, так и в других регионах страны.
Тенденции в отрасли: рост внедрения автоматизированной техники и оборудования с GPS-навигацией; усиление требований к безопасности и энергоэффективности; необходимость постоянного повышения квалификации и адаптации к современным технологиям.

	ОСНОВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА

	Общие (трансверсальные) компетенции (ОК):
ОК 1. Применение инструкций из технической документации: проекты/схемы/технические инструкции, рабочие листы.
ОК 2. Проявление гибкости, адаптивности и стрессоустойчивости. 
ОК 3. Использование цифровых платформ, методов и техник коммуникации.
ОК 4. Личностное и профессиональное развитие
ОК 5. Продвижение продуктов, услуг и систем, основанных на экологически чистых и устойчивых технологиях.

	
Обязанности и рабочие задачи
	Профессиональные компетенции (ПК) и их связь с рабочими задачами
	Критерии реализации деятельности в рамках профессиональных компетенций

	ОБЯЗАННОСТЬ 1. Организация деятельности и индивидуальное рабочее место.
Задание 1.а. Применение правил охраны труда и техники безопасности.
Задание 1.b. Обеспечение требований электробезопасности и пожарной безопасности. 
Задание 1.c. Внедрение норм охраны окружающей среды и рациональное использование энергетических и природных ресурсов.
Задание 1.d. Обеспечение порядка и чистоты на рабочем месте.
Задание 1.е. Анализ технических требований к работе и/или запроса заказчика.
	ПК 1. Применение норм охраны труда и техники безопасности и рациональное использование энергетических и природных ресурсов.
(1.a; 1.b; 1.c; 1.d; 1.e; 9.e;)



	1.1. Участвует в периодических инструктажах по охране труда и технике безопасности, регистрируя в журнале свою ответственность за соблюдение требований охраны труда и техники безопасности.
1.2. Проверяет наличие и состояние средств предупреждения и тушения пожаров, а также аптечки первой помощи, для обеспечения возможности оказания помощи в чрезвычайных ситуациях.
1.3. Тщательно анализирует топографическую схему и обстановку на месте выполнения работ для обеспечения условий электробезопасности и пожарной безопасности в соответствии с установленными нормами.
1.4. Использует средства индивидуальной защиты, предусмотренные для выполняемых работ, обеспечивая безопасные условия при эксплуатации машин, механизмов и оборудования.
1.5. Рационально использует топливо и смазочные материалы в процессе выполнения работ, соблюдая требования экологической безопасности и принципы рационального природопользования.
1.6. Поддерживает порядок и чистоту в кабине экскаватора и на рабочем месте на протяжении всего периода выполнения работ.
1.7. Непосредственно взаимодействует с членами бригады, руководителем или заказчиком для уточнения технических требований к выполняемым работам и/или требований заказчика.

	ОБЯЗАННОСТЬ 2. Организация рабочей зоны.
Задание 2.а. Выявление рисков, характерных для экскаваторных, земляных работ и работ по перемещению грузов.
Задание 2.b. Анализ особенностей технического проекта и условий выполнения работ на объекте.
Задание 2. c. Определение этапов выполнения работ и последовательности операций.
Задание 2.d. Оценка объема работ, которые необходимо выполнить.
Задание 2.е. Подготовка рабочей зоны перед началом работы.
Задание 2.f. Обеспечение безопасности рабочей зоны.
Задание 2.g. Проверка подъездных путей и маршрутов движения оборудования и транспортных средств.
Задание 2.h. Проверка наличия подземных инженерных коммуникаций.
	ПК 2. Выполнение работ по подготовке рабочей зоны.
(1.a; 1.e; 2.a; 2.b; 2.c; 2.d; 2.e; 2.f; 2.g; 2.h;)

	2.1. Тщательно изучает особенности и устойчивость грунта для выявления рисков, характерных для экскавационных, земляных работ и/или операций по перемещению грузов, обеспечивая качественное и безопасное выполнение работ.
2.2. Проводит сравнительный анализ фактической ситуации на объекте с данными технического проекта для выявления возможных несоответствий (например: иной тип грунта, несоответствие проектных данных, наличие препятствий и т.п.).
2.3. Определяет этапы работы и последовательность операций для обеспечения надлежащего и качественного выполнения работы и оптимизации рабочего процесса.
2.4. Определяет объем работ, подлежащих выполнению, с учетом фактической ситуации на месте, проекта выполнения и корректировок для обеспечения качественного результата.
2.5. Участвует в уборке и очистке рабочей зоны от возможных препятствий (веток, строительных материалов) перед началом работы.
2.6. Использует предупреждающие знаки «Дорожные/ строительные работы», «Ремонтные работы», сигнальные конусы и другие средства ограждения для обеспечения безопасности рабочей зоны в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности.
2.7. Обеспечивает ограждение рабочей зоны с помощью сигнальной ленты и/или сигнальных конусов при выполнении работ на временно организованных площадках.
2.8. Обеспечивает безопасные подъездные пути и маршруты движения оборудования и транспортных средств путем правильного и оптимального размещения экскаватора.
2.9. Совместно с руководителем изучает топографические данные, приложенные к проекту производства работ, и в обязательном порядке проверяет на месте наличие подземных инженерных коммуникаций (кабелей, трубопроводов, канализационных сетей и других объектов инженерной инфраструктуры).

	ОБЯЗАННОСТЬ 3. Подготовка экскаватора к работе.
Задание 3.а. Перемещение экскаватора к месту выполнения работ.
Задание 3.b. Установка и позиционирование экскаватора в рабочей зоне.
Задание 3.c. Проверка работы органов управления и систем безопасности.
Задание 3.d. Проверка работы гидравлической системы.
Задание 3.e. Использование, при необходимости, систем навигации, позиционирования и мониторинга (GPS).
	ПК 3. Выполнение тестовых манёвров для подготовки экскаватора к работе.
(1.a; 1.c; 3.a; 3.b; 3.c; 3.d; 3.e;)

	3.1. Участвует в перемещении оборудования/перемещается к месту выполнения работ с соблюдением требований безопасности и строгим соблюдением Правил дорожного движения.
3.2. Обеспечивает устойчивость положения экскаватора в рабочей зоне в соответствии с техническими требованиями и нормами охраны труда и техники безопасности.
3.3. Проверяет работоспособность органов управления и систем безопасности путем выполнения контрольных манёвров.
3.4. Выполняет контрольные маневры для проверки работы гидравлической системы.
3.5. Использует, при необходимости, системы мониторинга и навигации (GPS) для пространственного ориентирования, позиционирования экскаватора, контроля выполненных работ и других задач, обеспечивая повышение эффективности и качества выполняемых работ.

	ОБЯЗАННОСТЬ 4. Определение особенностей рабочего процесса на строительной площадке.
Задание 4.а. Определение маршрута(ов) перемещения экскаватора на объекте.
Задание 4.b. Обеспечение путей вывоза/удаления извлечённого грунта (материала).
Задание 4.c. Координация работ с операторами другой техники и/или работниками на строительной площадке.
Задание 4.d. Адаптация способа выполнения работ к условиям на месте. 
Задание 4.е. Обеспечение контроля и учета процесса выполнения работ.
	ПК 4. Подготовка рабочих маршрутов и путей вывоза материалов.
(1.a; 1.b; 1.c; 1.d; 4.a; 4.b; 4.c; 4.d; 4.e;)

	4.1. Определяет рабочие маршруты экскаватора в соответствии с проектом выполнения работ и требованиями, установленными руководителем или заказчиком, в зависимости от ситуации.
4.2. Подготавливает по указанию руководителя маршрут для самосвалов, обеспечивая пути вывоза материала.
4.3. Использует эффективные методы коммуникации и активного слушания для координации действий с операторами другого оборудования и/или рабочими на объекте.
4.4. Адаптирует этапы и способ выполнения работ в зависимости от условий и типа грунта, неся ответственность за безопасное выполнение работ и приостанавливая их в случае возникновения опасности или неблагоприятных погодных условий. 
4.5. Координирует работу с руководителем и другими участниками рабочего процесса для обеспечения контроля хода работы и ее качественного выполнения в установленные сроки.

	ОБЯЗАННОСТЬ 5. Выполнение работ по выемке и разработке грунта.
Задание 5.а. Адаптация техники выполнения экскавации к типу грунта/местности.
Задание 5.b. Предотвращение обрушений и опасных ситуаций.
Задание 5.c. Выполнение работ по выемке и разработке грунта в соответствии с техническим проектом.
Задание 5.d. Поддержание устойчивости стен котлована.
Задание 5.e. Обеспечение качества работ по выемке и разработке грунта.
Задание 5.f. Устранение, в пределах компетенции, несоответствий, возникающих в процессе работы.
	ПК 5. Проведение работ по выемке и разработке грунта.
(1.a; 1.b; 1.c; 1.d; 1.e; 5.a; 5.b; 5.c; 5.d; 5.e; 5.f;)

	5.1. Правильно выбирает, в соответствии с указаниями производителя, необходимое оборудование, в том числе навесное (ковш) в зависимости от типа грунта или особенностей рельефа, корректируя рабочие параметры техники.
5.2. Постоянно и внимательно следит за пространством, прилегающим к рабочей зоне, чтобы предотвратить обрушения и/или опасные ситуации.
5.3. Выполняет работы по выемке и разработке грунта строго в соответствии с техническим проектом, соблюдая нормы безопасности и охраны окружающей среды.
5.4. Выполняет экскавационные работы осторожно, соблюдая безопасное расстояние от края выемки для поддержания устойчивости стенок и безопасности работ. 
5.5. Постоянно контролирует соблюдение проектной документации, чтобы избежать отклонений и обеспечить качество и соответствие выполняемых работ.
5.6. Применяет допустимые корректирующие меры для устранения, в пределах своей компетенции, несоответствий, возникающих в процессе работы, при необходимости информирует руководителя.

	ОБЯЗАННОСТЬ 6. Выполнение сложных работ.
Задание 6.а. Оценка грузоподъемности транспортных средств.
Задание 6.b. Погрузка выкопанного материала в транспортные средства.
Задание 6.c. Равномерное распределение материала в кузове транспортного средства. 
Задание 6.d. Безопасное обращение с материалами. .

	ПК 6. Проведение работ по сносу, погрузке и перемещению материалов.
(1.a; 1.b; 1.c; 1.d; 1.e; 6.a; 6.b; 6.c; 6.d; )

	6.1. Визуально оценивает грузоподъемность транспортного средства на основании параметров или типа извлеченного материала.
6.2. Подбирает навесное оборудование в зависимости от типа извлеченного материала, выполняя контролируемые операции погрузки в транспортные средства.
6.3. Выполняет работы по демонтажу конструкций с учетом особенностей объекта, подлежащего сносу. 
6.4. Осуществляет процесс погрузки, обеспечивая равномерное распределение материала в транспортном средстве, координируя свои действия с водителем/оператором транспортного средства.
6.5. Предотвращает перегрузку транспортных средств, выполняя работы по перемещению материалов в безопасных условиях.
6.6. Выполняет операции по перемещению извлеченного материала с соблюдением требований безопасности при складировании/хранении материала в непосредственной близости от рабочей зоны (на краю траншеи).

	ОБЯЗАННОСТЬ 7. Выполнение земляных (планировочных) работ.
Задание 7.а. Соблюдение технических требований при выполнении земляных работ. 
Задание 7.b. Расчистка территории от препятствий и непригодных материалов.
Задание 7.c. Выравнивание/планировка земельного участка.
Задание 7.d. Формирование склонов и насыпей.
Задание 7.е. Устранение несоответствий рельефа.
Задание 7.f. Обеспечение качества земляных (планировочных) работ.
	ПК 7. Проведение земляных работ по планировке территории.
(1.a; 1.b; 1.c; 1.d; 1.e; 7.a; 7.b; 7.c; 7.d; 7.e;)

	7.1. Консультируется с руководителем и изучает положения проекта выполнения работ для правильного применения технических требований при выполнении земляных работ.
7.2. Удаляет препятствия и непригодные материалы для обеспечения непрерывности выполнения земляных работ и их безопасности. 
7.3. Выполняет работы по выравниванию и планировке земельных участков путем регулировки навесного оборудования и соблюдения технологий выполнения работ.
7.4. Применяет требования проекта выполнения работ и/или указания руководителя по моделированию склонов и насыпей, обеспечивая тем самым качество и соответствие выполненных работ требованиям.
7.5. Выполняет работы по исправлению несоответствий рельефа участков по указанию руководителя или по запросу заказчика (в случае работы как самозанятое лицо).
7.6. Постоянно проверяет соответствие и правильность выполненной работы для обеспечения ее качества и соответствия требованиям.

	ОБЯЗАННОСТЬ 8. Выполнение технического обслуживания экскаватора.
Задание 8.а. Оценка общего состояния и исправности экскаватора.
Задание 8.b. Заправка экскаватора топливом и смазочными материалами. 
Задание 8.c. Проверка наличия/комплектности рабочего оборудования и работоспособности двигателя и систем привода.
Задание 8.d. Проверка уровня технических жидкостей.
Задание 8.е. Смазка точек, указанных в инструкции по обслуживанию.
Задание 8.f. Устранение мелких дефектов в пределах своей компетенции.
Задание 8.g. Информирование руководителя о техническом состоянии оборудования.
	ПК 8. Проведение работ по техническому обслуживанию экскаватора и оборудования.
(1.a; 1.b; 1.c; 1.d; 8.a; 8.b; 8.c; 8.d; 8.e;)
	8.1. Обязательно выполняет визуальный осмотр в начале и в конце рабочего дня для проверки исправности и общего технического состояния экскаватора, сообщая руководителю о любых неисправностях или отклонениях.
8.2. Пополняет уровень топлива и смазочных материалов, обращая внимание на показания приборной панели или, при необходимости, выполняя дополнительные измерения.
8.3. Контролирует наличие и комплектность рабочего оборудования, неся ответственность за его поддержание в исправном состоянии.
8.4. Проверяет работоспособность двигателя и систем привода путем выполнения контрольных манёвров и мониторинга параметров по приборам на панели управления.
8.5. Контролирует индикаторы на приборной панели, периодически выполняя визуальную проверку уровня технических жидкостей.
8.6. Применяет смазочные материалы в соответствии с рекомендациями производителя и возникающими в процессе работы потребностями для смазки точек, предусмотренных технической инструкцией.
8.7. Устраняет/ремонтирует мелкие неисправности (изоляция поврежденных кабелей, герметизация систем, затяжка болтов/гаек рабочих агрегатов, устранение утечек масла и др.).
8.8. Ежедневно или при возникновении неисправностей сообщает руководителю о необходимости ремонтных или работ по обслуживанию, используя соответствующие методы и средства коммуникации.

	ОБЯЗАННОСТЬ 9. Завершение рабочего процесса.
Задание 9.а. Очистка рабочего оборудования 
Задание 9.b. Проверка технического состояния оборудования после завершения работ.
Задание 9.c. Участие в операциях по перемещению оборудования после завершения работ.
Задание 9.d. Размещение оборудования в установленном месте для постоянной или временной стоянки.
Задание 9.e. Обеспечение порядка/чистоты на рабочей площадке.
Задание 9.f. Учёт объёма выполненных работ.
Задание 9.g. Сообщение о завершении работ и выполненном объеме работ.
	ПК 9. Проведение процедур по завершению работы и/или задания.
(1.a; 1.b; 1.c; 1.d; 9.a; 9.b; 9.c; 9.d; 9.e; 9.f; 9.g;)
	9.1. Выполняет очистку и мойку рабочего оборудования после завершения работ/рабочего дня.
9.2. Контролирует визуально и по показаниям приборной панели техническое состояние оборудования после завершения работ.
9.3. Координирует с вышестоящим руководством перемещения оборудования после завершения работы в зависимости от следующей задачи/рабочего участка.
9.4. Обеспечивает безопасное размещение оборудования в специально отведенном временном или постоянном месте стоянки в координации с вышестоящим руководством.
9.5. Осуществляет сбор мусора и его транспортировку в специально отведенные места, обеспечивая порядок и чистоту на рабочем месте.
9.6. Докладывает руководителю о количестве отработанных часов и объеме выполненных работ по этапам выполнения для учета в соответствии с внутренними процедурами организации. 
9.7. Сообщает руководителю о завершении работ и выполненных объемах работ в соответствии с проектом выполнения работ и/или полученным заданием.




